문서번호
보존기간	1년
결재일자
공개여부	공개
방침번호

협 조

○일     시 : 2015년   월   일

○점 검 자 :

○점검등급 : ( 주간 ) 점검

○점검대상 : 영등포아리수정수센터 취․송수 유량계

유량계별 점검사항		통합 원수	# 1 원수	금천	목동	우장산	목동우장산통합	# 1 송수	공업 용수	막여과 유입
		2400	1800	900	1200	1200	1200	1800	600	1000
전 원 설 비	전 압(v)	220V	220V	220V	220V	220V	220V	110V	220V	220V
	실 내 조 명
	각 종 배 선 상 태
전 송 설 비	각 종 카 드 상 태
	적산계이상유무
	적 산 계 적 산 치
	분배기동작상태
계 측 설 비	유 량 계 상 태
	압력전송기상태
	침 수 감 지 기
	기 타	씨엠	자인	씨엠	씨엠	씨엠	씨엠	창민	씨엠	씨엠
유 량 계 실	침 수 여 부
	센 서 취 부 상 태
	배수펌프동작상태
	집 수 정 상 태
	누 전 여 부
	기 타 맨 홀 상 태
비 고

발신명의를 입력하세요

유량계 월간 점검표 □ 점검일시 : □ 유량계명(위치) : □ 설비현황 : 유량계형식(초음파, 전자식, 차압식, 기타( ) 전송설비형식(TM/TC, PLC, 기타)
점검내용	점검결과	조치사항	비 고
유량계 동작상태 - 손상 및 파손여부 - 센서 탈착여부 - 외부 상태점검 (누수 및 부식 등)
외함 및 전원설비 - 외함 보존 상태 - 한전인입 이상유무 - 무정전전원 공급장치 정상동작 여부 - 배선상태
계측 및 전송설비 동작 상태 - 전용회선 이상유무 - 모뎀 동작상태 - 각종 카드류 이상유무 - 변환기류 이상유무 (적산계, 분배기 등) - 압력전송기 - 침수감지기 - 기타
유량계실 - 침수여부 - 배수펌프 동작여부 - 누전여부 - 기타 맨홀상태
점검자 : 직 성명 확인자 : 직 성명