구역유량계 점검표

□ 점검대상 : 유량계[KS-8(독산), KS-9(대방4), KS-10, KS-11(목동배수지1000)]

점검내용	점검결과	조치사항	비고
○ 외함 및 전원설비 - 외함보존 상태 - 한전인입 이상유무 - UPS 정상동작 여부 - 배선상태	이상 없음	-
○ 전송설비 동작상태 - 전용회선 이상유무 - 모뎀동작상태 - 각종카드류 이상유무 - 변환기류 이상유무 (적산계, 분배기 등)	이상 없음	-
○ 계측설비 동작상태 - 유량계 - 압력전송기 - 침수감지기 - 기타	이상 없음	-
○ 유량계실 - 침수여부 - 센서탈착여부 - 배수펌프 동작여부 - 집수정 상태 - 누전여부 - 기타 맨홀상태	이상 없음	-
○ 기타사항	-	-

2018. 4. 20. ~ 4. 26.

점검자 :  직 지방공업주사        성명 이무규

직 지방공업주사        성명 김용만

직 지방공업서기        성명 황민욱

직 지방기계운영주사보  성명 박호권

중블록유량계 점검표

□ 점검대상 : 유량계[KSM-1,2,3,4,5,7,9,10,11,12,13]

점검내용	점검결과	조치사항	비고
○ 외함 및 전원설비 - 외함보존 상태 - 한전인입 이상유무 - UPS 정상동작 여부 - 배선상태	이상 없음	-
○ 전송설비 동작상태 - 전용회선 이상유무 - 모뎀동작상태 - 각종카드류 이상유무 - 변환기류 이상유무 (적산계, 분배기 등)	이상 없음	-
○ 계측설비 동작상태 - 유량계 - 압력전송기 - 침수감지기 - 기타	이상 없음	-
○ 유량계실 - 침수여부 - 센서탈착여부 - 배수펌프 동작여부 - 집수정 상태 - 누전여부 - 기타 맨홀상태	이상 없음	-
○ 기타사항	이상 없음	-

2018. 4. 20. ~ 4. 26.

점검자 : 직 지방공업주사        성명 이무규

직 지방공업주사        성명 김용만

직 지방공업서기        성명 황민욱

직 지방기계운영주사보  성명 박호권