유인원관 사육환경 개선공사도

1,침펜지 및 오랑우탄 뒷방사장 출입문 개선(4개소)

에어 실린더(80m/mx900L)

기존 여닫이 레버 (철거예정)

여닫이 밸브 레버

공기압축기3HP

2,원숭이 내실 사다리 손잡이 제작설치(3개소)

손잡이 설치50m/m

1,000

400

기존 사다리

3,원숭이 통로 게이트

600                       600

레버 손잡이16m/m(STS)

600

자동고리                   ㄷ50x40x2t(STS)          40x40x2t(STS)     환봉9m/m(STS)

4,유인원관 사료 반입 방화문 교체(E,G,I)

1,800

2,200

문 보강 파이프 50X30X2T(STS)

5,지하 출입 방화문 교체(E,G,I)

1,650

2,100