문서번호	정수과-6765
결재일자	2014.9.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	영등포아리수정수센터소장
협조

유효율 향상 T/F팀 회의결과 보고(제11차)

2014.  9.  16.

영등포아리수정수센터

(정 수 과)

유효율 향상 T/F팀 회의결과 보고(제11차)

▢ 회의개요

○ 회의일시 : 2014. 9. 16(화) 16:00 ~ 16:30

○ 회의장소 : 2층 회의실

○ 참석인원 : 10명

- 소장, 정수과장(정수시설과장 겸임), 유효율 향상 T/F팀원 8명

○ 회의안건

- 유효율 분석(유량감시 시스템, 정수생산 운영월보 활용 등)

- 분야별 의견수렴(유효율향상 추진사항) 및 개선방안 강구

□ 회의내용 및 결과

○ 취·송수량에 대한 유량감시시스템 분석결과(2014. 8월)

- 8월의 유효율은 97.7%로 목표대비 0.7% 향상

- 2014년 평균은 97.6%로 목표대비 0.6% 향상

○ 중앙제어실 정수생산 운영월보 분석결과(2014년 8월)

- 취수량 기준 유효율은 97.7%이며,

- 유입수 기준 유효율은 99.2%임

○ 유량감시시스템과 중앙제어실 운영월보 데이터에 차이가 있으며,

- 이는 계량기의 자료수집 시스템 차이에 의한 것으로 사료됨

○ 제1․2정수장 유량분석결과(중앙제어실 정수생산 운영월보 분석)

- 제1정수장의 경우 공정별 유효율은 98.6%이나,

침전지 방류량 감안시 이론적 유효율은 99.9%임

- 제2정수장의 경우 공정별 유효율은 99.9%이나,

배출수 방류량 및 구내용수(병물포함) 감안시 이론적 유효율은 99.3%임

○ 유효율 향상과 관련하여

- 8월에는 특이한 추진사항은 없었음

○ 유효율 향상 대책은

- 성과관리계획의 주요지표이며,

- 생산비 절감에 직접적인 관계가 있으므로 개선사항이 있는지 지속적인 관심과 함께 시설관리에 철저를 기하기 바람.

○ 성과관리계획의 월별추진계획에 따라

- 하반기 유량계 교정검사, 정수시설 누수여부 합동조사 등을 비롯한 추진계획들이 차질없이 추진되도록 노력하여 주기 바람

따로붙임 : 제11차 회의자료 1부. 끝.