지 적 사 항

○ 대 상 : 은성빌딩

대상명	소방시설 등의 종류	시정보완사항	보완 기한	관련법령의 규정
은성빌딩	경보설비	○ 열감지기불량 - 6층 크는나무 소나무실 내 (1개소) ○ 화재감지기 선로단선 - PH층 E/V 기계실 내		자동화재탐지 설비의 화재안전기준 (NFSC 203)
	기타설비	○ 도어클로져 탈락 - 지하1층 럭셔리출입구		소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제 10조