설계심의 결과

○ 심의요구기관 : 은평구

○ 사 업 명 : 2016년 가로변 녹지량 확충사업

○ 대 상 지 : 북한산로

○ 사 업 비 : 금125백만원

○ 사업주관부서 : 조경과

○ 심의일자 : 2016.4.5.(화)

○ 심의결과 : 조건부

심  의 결  과

◦ 중앙분리 녹지의 식재 패턴을 단순하게 처리바랍니다.

◦ 왕벚나무 가로수 규격을 상향바랍니다.(서울특별시 가로수 조성 및 관리조례 시행규칙 참조)

◦ 관수대 주변 토양퇴적 침투 방지 장치 반영바랍니다.(자갈이나 타 재료 등)

◦ 맥문동, 송악 등 중앙분리대에 적합한지 검토바랍니다.

◦ 동해, 염화칼슘 피해 등의 방지를 위해 속성재배목(속성재배 수형 숙지)과 남부지방에서 재배된 수목이 사용되지 않도록 수목에 대한 생산 현장검수 철저히 바랍니다.