사    양    서

1. 품 명

이불 ( 150cm x 190cm )

2. 사용재료

1) 원단겉 CVC 나염  무늬의 양면   향균.방취 가공 대한방직

2) 카시미론솜

3. 봉제사항

- 이색원단은 사용치 못하며 파열, 절상, 오염이 없어야 한다.

재단은 경, 위사 방향을 잘 맞추어야 한다.

봉제사는 원단 색상과 동일해야 한다.

땀수는 균일하게 박아야 하며 땀의 뜀이 없고 봉제선의 굽음, 봉제선의 이음, 봉제선의 벗어남이 눈에 뛰지 않아야 한다.

봉제의끝맺음은 되돌려 박기를 하여 위치가 적정하고 끝맺음이 완전해야 하며, 각 부분의 봉합은 윗실, 밑실의 당겨짐, 늘어짐이 없어야 한다.

4. 기타사항

육안으로 보아 불량으로 인정되는 부분이 없어야 한다.

시방서에 명시되지 않은 사항은 합의 후 제작 납품한다.

하자 발생 시 반드시 수선 후 납품한다.

5. 색상
31병동	42병동
41병동	52병동
51병동

1. 품 명

손목형 보호대(30cm*11cm 끈길이140cm끈넓이3cm)

발목형 보호대(40cm*15cm 끈길이 150cm 끈넓이3cm)

가슴보호대(90cm*15cm끈길이200cm 근넓이6cm)

끈보호대(끈넓이6cm*210cm*2;4겹)

2. 사용재료

면 100% 14수 하늘색

벨크로

3. 봉제사항

1) 손목.발목을 보호할 수 있는 누비로 함

2) 손목.발목에 맞는 누비 사이즈

3) 끈이 양쪽에 한 개씩 있음

4) 양 옆에 찍찍이가 붙어 있음

- 이색원단은 사용치 못하며 파열, 절상, 오염이 없어야 한다.

재단은 경, 위사 방향을 잘 맞추어야 한다.

봉제사는 원단 색상과 동일해야 한다.

땀수는 균일하게 박아야 하며 땀의 뜀이 없고 봉제선의 굽음, 봉제선의 이음, 봉제선의 벗어남이 눈에 뛰지 않아야 한다.

봉제의끝맺음은 되돌려 박기를 하여 위치가 적정하고 끝맺음이 완전해야 하며, 각 부분의 봉합은 윗실, 밑실의 당겨짐, 늘어짐이 없어야 한다.

4. 기타사항

육안으로 보아 불량으로 인정되는 부분이 없어야 한다.

시방서에 명시되지 않은 사항은 합의 후 제작 납품한다.

하자 발생 시 반드시 수선 후 납품한다.

4. 사 진
가슴 보호대	발목 억제대
손목억제대	보호대 끈