「서울시 음식물류폐기물 자원화시설 확충과 강서구 폐기물종합처리시설 설치사업」

타당성 조사 및 기본계획 용역추진 관련

음식폐기물 처리시설 현장방문 계획서

2014. 9.

기후환경본부

(생활환경과)

1. 용역개요

사 업 명	․ 서울시 음식물류폐기물 자원화시설 확충과 강서구 폐기물종합처리시설 설치사업
위 치	․ 음식물류폐기물 발생 서울시 전역 및 강서구 청소시설 이전
시설규모	․ 타당성조사 및 기본계획 용역 중 제시 예정
처리대상	․ 서울시 자치구 내 발생 음식물(위탁처리중인 음식물 포함)

2. 현장방문 개요

○ 목   적

국내에 운영중인 광주, 대구 2개현장을 방문하여 시설 정상가동 여부, 운영현황, 주요시설 현황, 운영중 문제점 등을 확인하여 본 시설에 적합한 최적 공정 구성

○ 방문기간 : 2014. 9. 25 ~ 2014. 9. 26(1박 2일)

○ 방문자 명단

소 속	직 위	성 명	비고
서울시 기후환경본부 생활환경과	음식물시설팀장	유병기
	전문관	송장현
	주무관	고현욱

3. 방문일정

일시	장소	도착 시간	담당자	비고
9.25	광주광역시 서구 치평동 764-3 (광주 제1하수처리장 3단계 부지내)	15:00	손인규 주임 (062-613-4321)
9.26	대구광역시 서구 상리동 2-1 달서천 위생처리장내	10:00	이영호 단장 (*************)

4. 현장방문 시설

○ 광주광역시 음식물자원화시설

구 분	내 용	비 고
위치	광주광역시 서구 치평동 764-3번지(광주 제1하수처리장 3단계부지내)
시설개요	․ 시설규모 : 300톤/일(3계열)/건식사료화 및 음폐수혐기성 소화, 지하3층, 지상2층 ․ 부지면적 : 12,911m2 ․ 처리방식 : 혐기성 소화 ․ 총사업비 : 677억원(공사비 798억원) ․ 공사기간 : 30개월(시운전 6개월 포함) ․ 발주기관 : 광주광역시 ․ 시공사 : (주)현대건설, 남광건설(주), 태웅건설(주) ․ 감리사 : (주)경호엔지니어링, (주)동아기술공사
계통도

○ 대구광역시 음식물류폐기물 분뇨처리시설

구 분	내 용			비 고
위치	대구광역시 서구 상리동 2-1 달서천 위생처리장내
시설개요	․ 시설규모 : 음식물 처리시설 300톤/일, 분뇨처리시설 1,000kℓ/일(처리시설 : 지하2층, 관리시설 : 지상 4층) ․ 부지면적 : 51,980m2(금회 가용부지 면적 : 22,409m2) ․ 처리방식 : 혐기성 소화(화인이테크) ․ 총사업비 : 842억원(공사비 798억원) ․ 공사기간 : 37개월(시운전 7개월 포함) ․ 발주기관 : 대구광역시 건설관리본부 ․ 시공사 : (주)대우건설, 동아건설산업(주), (주)서한 ․ 감리사 : (주)한국종합기술, (주)한도ENG
주요처리공정	전체		․ 전처리→혐기성소화→바이오가스정제→자동차 연료 판매
	전처리		․ 반입저장조→파쇄선별기→스크류탈수기→1차원심탈수기→2차원심탈수기→원수저장조
	혐기성 소화	습식 (DBS)	․ 산발효조→메탄발효조
		건식	․ 중간저장조→건식혐기성소화→슬러지혼합기→슬러지탈수기→슬러지원심탈수기
	바이오 가스정제		․ 가스정제설비→가스저장조→자동차 연료 판매
	소화슬러지		․ 혼합기→후부숙→퇴비선별기→수요처 연계(청솔영농법인, 신한위탁)
	소화탈리액		․ 폐수처리원수조→탈질조→질산화조#1,#2→침전조→연계수조→침출수처리시설(기존) 연계
	악취	고농도	․ 발생원포집→농축RTO→1단세정→2단세정→3단세정→대기방출
		중저농도	․ 발생원포집→1단세정→2단세정→3단세정→대기방출

구 분	내 용
계통도

5. 현장조사 CHECK LIST

(1) 광주광역시 음식물자원화시설(1/7)

항 목	세부 내용	확인 내용
공통사항	• 연간 가동일수 • 연간 음식물 처리량 • 일일 가동일수 • 일일 음식물 반입량 • 음식물 반입형태(종량제봉투 사용여부 등) • 주요설비 업체명 • 연간 운영비 및 공사비 • 주요 문제점 및 시설보완사항 • 전체 열 및 물질, 폐수처리 등 수지도

(1) 광주광역시 음식물자원화시설(2/7)

항 목	세부 내용	확인 내용
반입 및 전처리설비	• 반입 및 전처리설비 구성 • 음식물 저장일수 • 음식물 이송방안 • 일일 침출수 발생량 • 일일 이물질 배출량 • 침출수 저장조 저장일수 • 침출수 처리방안 및 성상 • 종량제 봉투 및 이물질 제거방안 • 파쇄기 종류 및 배출물 크기 • 혐기성 소화조 인입 입자 성상 • 선정 계열수 • 주요설비 업체명

(1) 광주광역시 음식물자원화시설(3/7)

항 목	세부 내용	확인 내용
혐기성 소화설비	• 혐기성 소화설비 구성 • 일일/연간 가스발생량 - 계획단계/실제 • 발생 소화가스 성상 • 소화가스 정제후 성상 및 발생량 • 바이오가스 이용방안 및 수익 • 혐기성 소화공법의 특징 및 공법사 • 혐기성 소화조 체류일수 • 혐기성 소화설비 운영시 유의사항 및 주요 유지관리 포인트 • 판매 외의 소화가스 활용방안 - 사용량, 사용처 • 소화조 가온시 필요 증기량 또는 연료량 • 문제점 및 시설보완사항

(1) 광주광역시 음식물자원화시설(4/7)

항 목	세부 내용	확인 내용
소화물 처리설비	• 소화물 처리설비 구성 • 일일/연간 소화물 발생량 • 원심탈수기 효율 - 탈수액 발생율 • 소화물 성상 • 최종 소화물 처리방안 - 일반위탁, 소각, 건조후 소각, 건조후 위탁 등 - 처리시 단가 • 소화물 건조시 사용연료 및 사용량 • 건조배가스 처리방안 • 문제점 및 시설보완사항

(1) 광주광역시 음식물자원화시설(5/7)

항 목	세부 내용	확인 내용
발전설비 (해당시설만)	• 발전설비 구성 - 사양 및 공법사 - 실제 연간 가동일수 및 유지보수 일수 - 실제 판매 전력(소내 사용량 제외 여부) - 전력 판매단가 및 REC 적용여부 - 발전기 제작 및 공급시 필요 소요 기간 - 발전기 후단 배가스 발생량 및 온도 등 - 발전기 후단 배가스 성상 및 오염물질 배출량 • 문제점 및 시설보완사항

(1) 광주광역시 음식물자원화시설(6/7)

항 목	세부 내용	확인 내용
폐수처리설비	• 폐수처리설비 구성 • 일일/연간 폐수 발생량 - 폐수 발생원별 발생량 및 성상 (침출수, 탈수액, 기타폐수) - 폐수 오염부하 성상 선정 근거 • 폐수처리방안 - 위탁처리, 연계처리, 1차처리, 방류 등 - 이때의 처리수 성상 • 폐수처리 공법사 • 연간 운영비 및 공사비(기계공사비만) • 부지소요 면적 • 문제점 및 시설보완사항

(1) 광주광역시 음식물자원화시설(7/7)

항 목	세부 내용	확인 내용
악취제거설비	• 악취제거설비 구성 • 시설 전체 악취풍량 및 환기횟수 • 고농도, 중농도 악취 - 발생원 - 환기 횟수 - 처리방안 • 악취 외부확산 방지를 위한 적용 시설 • 연간 사용량 및 운영비(약품, 전력, 상수) • 실제 악취발생 정도 (외부 민원 또는 내부에서만 악취 발생 등) • 문제점 및 시설보완사항

(2) 대구광역시 음식물류폐기물 분뇨처리시설(1/7)

항 목	세부 내용	확인 내용
공통사항	• 연간 가동일수 • 연간 음식물 처리량 • 일일 가동일수 • 일일 음식물 반입량 • 음식물 반입형태(종량제봉투 사용여부 등) • 주요설비 업체명 • 연간 운영비 및 공사비 • 주요 문제점 및 시설보완사항 • 전체 열 및 물질, 폐수처리 등 수지도

(2) 대구광역시 음식물류폐기물 분뇨처리시설(2/7)

항 목	세부 내용	확인 내용
반입 및 전처리설비	• 반입 및 전처리설비 구성 • 음식물 저장일수 • 음식물 이송방안 • 일일 침출수 발생량 • 일일 이물질 배출량 • 침출수 저장조 저장일수 • 침출수 처리방안 및 성상 • 종량제 봉투 및 이물질 제거방안 • 파쇄기 종류 및 배출물 크기 • 혐기성 소화조 인입 입자 성상 • 선정 계열수 • 주요설비 업체명

(2) 대구광역시 음식물류폐기물 분뇨처리시설(3/7)

항 목	세부 내용	확인 내용
혐기성 소화설비	• 혐기성 소화설비 구성 • 일일/연간 가스발생량 - 계획단계/실제 • 발생 소화가스 성상 • 소화가스 정제후 성상 및 발생량 • 바이오가스 이용방안 및 수익 • 혐기성 소화공법의 특징 및 공법사 • 혐기성 소화조 체류일수 • 혐기성 소화설비 운영시 유의사항 및 주요 유지관리 포인트 • 판매 외의 소화가스 활용방안 - 사용량, 사용처 • 소화조 가온시 필요 증기량 또는 연료량 • 문제점 및 시설보완사항

(2) 대구광역시 음식물류폐기물 분뇨처리시설(4/7)

항 목	세부 내용	확인 내용
소화물 처리설비	• 소화물 처리설비 구성 • 일일/연간 소화물 발생량 • 원심탈수기 효율 - 탈수액 발생율 • 소화물 성상 • 최종 소화물 처리방안 - 일반위탁, 소각, 건조후 소각, 건조후 위탁 등 - 처리시 단가 • 소화물 건조시 사용연료 및 사용량 • 건조배가스 처리방안 • 문제점 및 시설보완사항

(2) 대구광역시 음식물류폐기물 분뇨처리시설(5/7)

항 목	세부 내용	확인 내용
발전설비 (해당시설만)	• 발전설비 구성 - 사양 및 공법사 - 실제 연간 가동일수 및 유지보수 일수 - 실제 판매 전력(소내 사용량 제외 여부) - 전력 판매단가 및 REC 적용여부 - 발전기 제작 및 공급시 필요 소요 기간 - 발전기 후단 배가스 발생량 및 온도 등 - 발전기 후단 배가스 성상 및 오염물질 배출량 • 문제점 및 시설보완사항

(2) 대구광역시 음식물류폐기물 분뇨처리시설(6/7)

항 목	세부 내용	확인 내용
폐수처리설비	• 폐수처리설비 구성 • 일일/연간 폐수 발생량 - 폐수 발생원별 발생량 및 성상 (침출수, 탈수액, 기타폐수) - 폐수 오염부하 성상 선정 근거 • 폐수처리방안 - 위탁처리, 연계처리, 1차처리, 방류 등 - 이때의 처리수 성상 • 폐수처리 공법사 • 연간 운영비 및 공사비(기계공사비만) • 부지소요 면적 • 문제점 및 시설보완사항

(2) 대구광역시 음식물류폐기물 분뇨처리시설(7/7)

항 목	세부 내용	확인 내용
악취제거설비	• 악취제거설비 구성 • 시설 전체 악취풍량 및 환기횟수 • 고농도, 중농도 악취 - 발생원 - 환기 횟수 - 처리방안 • 악취 외부확산 방지를 위한 적용 시설 • 연간 사용량 및 운영비(약품, 전력, 상수) • 실제 악취발생 정도 (외부 민원 또는 내부에서만 악취 발생 등) • 문제점 및 시설보완사항