응봉교 종점부 남단 가로등 정비 검토 결과

○ 공 사 명 : 응봉교 확장 및 성능개선 전기공사

○ 검토사항

응봉교 확장 및 성능개선공사 종점부인 남단 도로 주변의 도로조명 불균형으로 도로이용자      (운전자)의 민원발생 예방 및 쾌적한 도로여건을 조성하고자 남단 도로주변의 가로등 설비를        정비.

○ 검토결과

1. 남단 가로등 정비 현황

위 치	설 비 명	기 존	변 경	비 고
응 봉 교 남단도로	가로등주	-가로등 (CDM 250W) ▪2등용 가로등 6본철거	-가로등 (LED 100W) ▪가로등주 8본 신설 -LED 100W 2등용 7개소 -LED 100W 1등용 1개소
	가로등제어반	-분전반 (옥외 자립형) ▪분전반 1면 철거	-분전반 (옥외 자립형) ▪분전반 1면 신설

2. 도면 및 시뮬레이션 결과 : 별첨