의용소방대 산불 예방·진압활동 전문화 체계 구축

□ 추진배경

○ 농촌지역 거주 고령자 논·밭두렁 태우기 계도 한계

□ 일회성이 아닌 지속적인 관심 필요(공무원이 아닌 지역 거주자의 계도가 효과적)

○ 산불 확산 속도에 비해 신속한 인력동원 어려움 및 민간인 등 관련 장비(소화전·비상소화장치 등) 사용 미숙련

○ (고령·지병 등) 및 지리적 위치(산림의 지형 등)에 대한 정보 부족으로 화재진압 및 인명·가축 대피에 대한 어려움

□ 세부내용

○ 해당 지역에 거주하는 의용소방대 화재예방 순찰 및 주민교육

- 논·밭두렁 태우기 순찰 및 마을공동체 회의를 통한 예방 교육

○

- 산림 인근지역 산림 및 주택 등 화재 예방 예비 주수

○ 산림 인근지역 소방장비 등 사전 점검 및 화재진압

- 소화전·비상소화장치 점검활동 및 화재 시 신속 출동 화재진압*

※ 화재대응조사과-2745(2022.4.28.)호 ‘소방관과 지역주민이 함께하는 비상소화장치 교육 계획 알림’

* 산림화재 진압에 적정한 보호장비 착용 후 활동

○ 산불화재 확산 시 인근지역 주민대피 안내 및 교육

- 인명, 가축 등 대피장소 및 경로, 이동 수단에 대한 사전교육

□ 기대효과

○ 부주의한 산불 발생 방지(논·밭두렁, 화목보일러), 산불 확산 저지(예비주수)

○ 신속한 화재진압 및 인명·재산피해(주민 및 가축 대피) 최소화

참고		비상소화장치 사용법 교육(안)

구 분	행동 방법	사 진
준 비	▪ 개인안전장비 ► 방화복, 헬멧, 장비, 무릎보호대 등을 착용된 상태로 실시한다. ▪ 정렬(정위치) ► 비상소화장치함 전방 50cm에 정위치 한다.
실시·신고	▪ 소방관의 실시 구령에 맞춰, 비상소화장치 사용 전 ‘119로 신고’ 한다. (예시, 경기도 ○○시 ○○구 ○○번지 ○○시장 ○○가게에서 화재가 났어요.)
문 개방	▪ 비상소화장치함 문을 연다. ※ 〔잠금장치 관리방법〕 비상소화장치는 화재 시 쉽게 개방될 수 있도록 잠금장치 미설치 또는 카라비너 형식으로 설치 (열쇠형 자물쇠 X)
호스전개	▪두 사람은 호스를 불이 난 지점까지 끌고 간다. ▪다른 한사람은 비상소화장치함 인근에서 호스가 엉키지 않도록 보조한다.(호스를 불이난 지점으로 이동할때까지)
방 수	▪불이난 지점까지 호스릴을 끌고 간 후 비상소화장치함 앞에 있는 사람에게 ‘방수’라고 크게 외친다. ▪비상소화장치함 인근에 있는 사람은 스핀들(개폐장치)을 반시계방향으로 돌려 소화전을 개방 후 → 호스릴 앵글밸브를 반시계 방향으로 돌린다.
화재진압	▪관창을 개방(반시계방향으로 돌려)하여 화재진압을 실시하며, 뒷사람은 관창보조를 한다. 진압 후 관창을 닫는다 ► 직사주수, 예비주수, 분무주수, 반사주수 등 다양한 방수 실시
잔수제거 및 정리	▪비상소화장치함 앞에 있는 사람에게 ’방수중지’라고 크게 외외친다. 비상소화장치함에 있는 사람은 스핀들과 앵글밸브를 시계방향으로 돌려 소화전을 닫는다 ▪관창을 살짝 열어 호스 안에 있는 물에 제거하고, 호스를 감고 비상소화장치함을 정리한다. ※ 최종 사용 후 모든 호스를 분리하여 호스안의 잔수를 완벽히 제거

☞ 사진 출처 (유튜브 – 인천소방TV, 청도소방서)

※ 이 교안은 교육에 임하는 직원들의 이해를 높이기 위해 만들었으며, 시·도 여건에 따라 수정하여 사용 가능 【교육대상 3명, 호스릴비상소화장치함 기준 작성】