이동정비반 소견서(용산6-1호)

부분공개(6)

소방교		차량팀장				결재
협 조

○ 부 서 명 :		용산소방서 현장대응단	부분공개(6)
○ 차 량 명 :		현장대응단 구급차 (용산6-1호)
○ 고장발생일시 :		2024. 06. 09.
○ 차 량 번 호 :		998다 5026
구 분	고 장 부 분			정 비 사 항
고장부분	○ 원동기 ( ) ○ 동력전달장치 ( ) ○ 조향장치 ( ) ○ 제동장치 ( ) ○ 완충장치 ( ) ○ 주행장치 ( ) ○ 기 타 ( ○ )			○ 우측 뒷바퀴 TPMS센서 및 공기주입부 파손으로 인한 공기 누출
고장정도	○ 운행불가 ( ○ ) ○ 운행가능 ( )
고장이력	○ 신 발 생 ( ○ ) ○ 재 발 생 ( )
고장전상태	○ 특별한상태없었음 ( ) ○ 평상시 징후가있었음 ( ○ )
정비판단	○ 입 고 ( ○ ) ○ 출장수리 ( ) ○ 자체정비 ( )
이동정비반 소 견	○ 용산소방서 현장대응단에서 관리 운용 중인 구급차(6-1호) 우측 뒷바퀴 바람빠짐 현상 발생으로 전문업체 점검 및 수리가 필요함. [이동정비반 : 소방위 김영구, 소방위 김성철, 소방장 조동열]
2024 . 06. 09.