이동정비반 소견서(용산6-4호)

○ 부 서 명 :		용산소방서 이촌안전센터		대시민공개				현장대응단-4993
○ 차 량 명 :		구급차(6-4호)		○ 차량번호 :				74오3119
○ 고장발생일시 :		2019년 7월 30일
구 분	고 장 부 분					정 비 사 항
고장부분	○ 원동기 ( ) ○ 동력전달장치 ( ) ○ 조향장치 ( ) ○ 제동장치 ( ) ○ 완충장치 ( ) ○ 주행장치 ( ) ○ 기 타 ( ○ )					․ 전문업체에 입고하여 점검 및 정비 필요함
고장정도	○ 운행불가 ( ○ ) ○ 운행가능 ( )
고장이력	○ 신 발 생 ( ○ ) ○ 재 발 생 ( )
고장전상태	○ 특별한상태없었음 ( ○ ) ○ 평상시 징후가있었음 ( )
정비판단	○ 입 고 ( ○ ) ○ 출장수리 ( ) ○ 자체정비 ( )
이동정비반 소 견	이촌안전센터에서 관리·운용중인 구급차의 시동 중 기동전동기 출력이 저하되어 이동정비반에서 점검한 바 배터리 노후로 안한 출력전압이 감소되어 전문업체에 입고하여 교환이 필요하다고 판단됨. [이동정비반 : 소방위 이경남, 소방위 최 현, 소방장 주현수]
2019 . 7. 30.
					담당자
					3팀차량관리주임
					지휘1팀장