이동정비반 점검 소견서(서대문100호)

○ 부 서 명 :		현장대응단			대시민공개			현장대응단-@N
○ 차 량 명 :		서대문(100호)			○ 차량번호 :			71어1273
○ 고장발생일시 :		2020. 2. 20.
구 분	고 장 부 분					정 비 사 항
고장부분	○ 원동기 ( ) ○ 동력전달장치 ( ◯ ) ○ 조향장치 ( ) ○ 제동장치 ( ) ○ 완충장치 ( ) ○ 주행장치 ( ) ○ 특장장치 ( ) ○ 기 타 ( )					이동정비반 (소방위 김재훈 외 2명) 확인한 바 미션내에 동력 구동 장치인 클러치 디스크 부품이 닳아 가속이 되지 않고 RPM만 올라감. 디스크 부품 교환 필요함.
고장정도	○ 운행불가 ( ◯ ) ○ 운행가능 ( )
고장이력	○ 신 발 생 ( ◯ ) ○ 재 발 생 ( )
고장전상태	○ 특별한상태 없었음 ( ◯ ) ○ 평상시 징후가 있었음 ( )
정비판단	○ 입 고 ( ◯ ) ○ 출장수리 ( ) ○ 자체정비 ( )
이동정비반 소 견	이동정비반(소방위 김재훈외 2명) 확인한 바 미션내에 동력구동장치인 클러치 디스크 부품이 닳아 출력저하로 원활한 운행에 지장이 생겨, 정비업체에 입고하여 디스크 부품 교환 필요한 것으로 사료됨.
2020. 2. 20.