〈붙임 1〉

숙련도시험 표준시료 측정결과표

사업소명 :

※ 100배 희석한 시료의 맛·냄새 분석 결과를 기록할 것

시료번호	시험일	측정결과 (ng/L)				분석방법	분석장비
		2-MIB		지오스민
		저농도	고농도	저농도	고농도
A-04 B-04	’14.6.26	19.3	261	19.5	259	SPME (내부표준법)	GC/MS

분석요원 인적사항

항 목	분 석 담 당 자
	성 명	직 급	분석경험 년 수	수질분석 담당기간
2-MIB, 지오스민	이준호 변승헌	공업연구사	19년 12년	19년 12년

끝.