인명구조사 2급 실기시험 평가표

인명구조사 교육․시험 위원회

□ 평가일반

실기평가 유의사항	1

총괄 채점표	2

□ 기본역량 평가

기본체력 평가	3

수영 기초능력	6

□ 구조기술 평가

로프 하강 및 등반	7

수직구조	10

수평구조	12

요구조자 들것 고정	14

맨홀 인명구조	16

수상 인명구조	18

수중 인명구조	20

심폐소생술(CPR)	22

⑨ 외상환자 응급처치	23

인명구조사 2급 실기평가 유의사항

1. 유의사항

1. 평가관은 훈령에 의해 지정된 자로 하며 특히, 안전사고에 유의하여 실시한다.

2. 평가관은 안전사고 방지를 위하여 각 평가항목별 안전요원 2인 이상을 배치한다.

3. 안전사고를 유발하는 행동을 할 시에는 불합격 처리한다.

4. 평가관은 응시자의 본인 여부(응시표 및 신분증)를 확인해야 한다.

5. 평가의 원활한 진행을 위해 응시자의 무단행동을 금한다.

6. 제한시간 내에 실시하는 평가는 평가관이 종료(정지)신호를 알리면 즉시 모든 행동을 정지하고 평가관의 통제에 따른다. (평가 종료 10초 전 등 예령은 없음)

7. 평가항목 중 세부항목 하나라도 미수행 또는 부적절 할 때는 당해 항목점수를 0점 처리한다.(단, 세부항목 중 점수배정 항목을 부적절하게 수행 할 때는 세부항목만 감점 처리하고 미수행시는 당해 항목점수는 0점 처리한다.)

2. 평가 진행방법

1. 인명구조사 2급 실기평가는 구조대원 기본체력평가 등 총 11개 항목으로 한다.

○ 구조대원의 체력과 수난사고 대응능력을 평가하기 위해 기본역량을 2개 항목으로 하고 전문적인 현장대응력을 평가하기 위해 구조기술 9개 항목을 평가한다.

○ 기본역량평가 2개 항목 중 1개 항목이라도 불합격할 경우 구조기술평가 점수에 관계없이 불합격처리한다.

구 분		평 가 항 목
인명구조사 2급	기본역량평가	① 구조대원 기초체력 ② 수영 기초능력
	구조기술평가	① 로프 하강 및 등반 ② 수직구조 ③ 수평구조 ④ 요구조자 들것고정 ⑤ 맨홀인명구조 ⑥ 수상인명구조 ⑦ 수중인명구조 ⑧ 심폐소생술(CPR) ⑨ 외상환자 응급처치

2. 항목별 평가방법은 단계적 평가를 원칙으로 하며 세부평가항목 진행은 평가관의     지시에 의한다. * (응시자) “하강준비 끝” “등반준비 끝” → (평가관) “하강” “등반”

3. 감점합계가 60점 이상 및 제한시간을 초과한 경우는 진행 중에 불합격 처리한다.

4. 합격은 각 평가항목 40점 이상에 평균 60점 이상을 득점하여야 한다.

5. 실기평가 면제대상 국가자격

○ 응급구조사 1․2급 또는 간호사 자격소지자 → 심폐소생술, 외상환자 응급처치

* 면제방법 : 해당 평가항목의 실기․필기시험 면제 후 나머지 평가항목으로 평균점수를       산정 후 합격 결정

인명구조사 2급 총괄 채점표

결재

1. 응시자 인적사항

응시번호		소 속		계 급		성 명

2. 평가항목 및 점수

구 분			평 가 항 목	항 목 점 수	평 가 점 수	비고
기 본 역 량 평 가		1	기본체력 평가	-
		2	수영 기초능력 평가	-
구 조 기 술 평 가		1	로프 하강 및 등반	100
		2	수직구조	100
		3	수평구조	100
		4	요구조자 들것고정	100
		5	맨홀 인명구조	100
		6	수상 인명구조	100
		7	수중 인명구조	100
		8	심폐소생술(CPR)	100
		9	외상환자 응급처치	100
총 점				900

인명구조사 2급 기본역량 평가표

1. 기본체력 평가 (제한시간 : 1분 30초)
응시번호		성 명	(서명)	평가관	(서명)

1. 평가개요

2급 인명구조사 전문자격평가를 위한 구조대원의 기본적인 체력을 평가한다.

평가는 단계적으로 수행해야 하며 이전 단계를 완전히 마친 후 그 다음단계로 이동하여야 한다.(이전단계 미 수행시 불합격)

평가관의 출발신호에 따라 출발하며 모든 평가항목을 마친 후 최초 출발지점까지 돌아온 시간을 기록한다.

호스끌기(출발지점으로부터 45m) → 해머치기(출발지점으로부터 48m) → 요구조자운반(출발지점으로부터 50m) → 반환점(출발지점으로부터 70m)  → 요구조자 최초위치(출발지점으로부터 50m)  → 철수 (요구조자 운반지점부터 출발선까지 50m)

2. 평가관 유의사항

평가가 시작되면 종료 전까지 재 시도는 허락하지 않으며, 단계별로 안전요원을 배치하여 수행적정여부를 판단한다.

안전사고 발생우려가 있을 경우 즉시 평가를 중단한다.

3. 준비물 및 평가 장비

준 비 물 : 구조헬멧, 상의(방화복), 하의(활동복), 훈련화, 안전장갑

평가장비 : 소방호스(65㎜×15m) 6본, 관창(65㎜) 2개, 해머(길이900mm, 무게6kg) 1개,

해머박스(높이900mm, 바닥은 지상으로부터300mm이격), 마네킹(25kg)

진행단계	평 가 항 목
호스 끌기	1. 좌・우 호스 3본(65㎜×15m, 관창 결합)을 끌어 지정된 장소(45m)까지 이동시킨 후 관창을 박스라인(1.5m×4m)내에 내려놓는다. * 준비 시 소방호스 정리는 접이식(아코디언식)으로 하되 놓는 방식은 자유 * 관창의 휴대는 자유(양어깨, 양손, 겨드랑이 등) * 라인이탈시(소요시간 10초 추가)
햄머 치기	2. 해머(6kg)로 해머박스를 상・하 왕복 30회 타격한다. * 상판과 하판을 상・하(↕) 1회씩 타격을 1회로 한다. * 30회 미만 시 불합격
요구조자 운 반	3. 마네킹을 끌어(뒷걸음) 반환점(20m지점)을 돌아 요구조자 최초위치로 운반한다. * 마네킹 등 뒤에서 양 겨드랑이를 들어 올려 운반(다리는 지면) * 마네킹을 땅에 떨어뜨리거나 충격을 가할 시(소요시간 10초 추가)
철 수	4. 마네킹 운반이 완료되면 출발지점까지 이동
	총 소요 시간			분 초
평 가 결 과(제한시간 1분 30초)
감점 요인 및 시간 :		합 격		불합격
최종 평가기록 : 분 초

인명구조사 2급 기본역량 평가표

2. 수영기초능력평가
응시번호		성 명	(서명)	평가관	(서명)

1. 평가개요

2급 인명구조사 전문자격평가 항목인 수상․수중인명구조를 평가하기 위한 구조대원의 기초수영능력을 평가해 사전 안전사고에 대비한다.

② 평가관의 지시에 따라 3종목(기초수영, 입영, 잠영)에 대한 평가를 실시한다.

③ 기초수영은 영법에 관계없이 5분 이내에 200m 유영을 해야 한다.

④ 입영은 3분 이상을 잠영은 20m를 이동 할 수 있는 능력을 갖추어야 한다.

2. 평가관 유의사항

평가가 시작되면 종료 전까지 재 시도는 허락하지 않으며, 수중에 안전요원 2명을  배치하여 안전사고 발생우려가 있을시 즉시 평가를 중단한다.

3. 준비물 및 평가 장비

준 비 물 : 수영복(전신 및 부력을 가진 수영복 제외), 수영모, 수경

평가 장비 : 초시계, 호각, 레스큐튜브

종 목	평 가 항 목
기초수영	1. 5분 이내에 영법에 관계없이 200m 거리를 수영해서 갈 수 있어야 한다. * 중간에 걷거나 레인을 잡고 이동 또는 출발지점과 반환지점 등에서 정지 시 불합격
입 영	2. 수면에서 총 3분을 하되, 2분은 손과 다리를 모두 사용하여 얼굴이 바로선 상태로 턱이 수면 위에 떠 있어야 하고, 마지막 1분은 다리만 사용하여 얼굴이 바로선 상태로 턱 및 양 손목 이상이 수면 위에 떠 있어야 한다. ＊몸통 회전, 구강이 수면아래, 몸 또는 머리가 누운 자세, 이동시 불합격 ＊수난구조훈련장 벽면, 지지물 등에 접촉하거나 다른 응시생과 신체접촉 등으로 평가를 방해한 경우 불합격
잠 영	3. 수중으로 잠수하여 20m이상 이동(영법은 자유) * 최종 통과지점(20m) 이내에 신체일부가 수면 위로 떠오를 경우 불합격 (예: 머리, 엉덩이, 손, 팔 등이 수면 위로 떠오른 경우)
평 가 결 과
◎ 기초수영(제한시간 5분) : 분 초		합 격		불합격
◎ 입 영 : 3분 이상 □, 3분 미만 □		합 격		불합격
◎ 잠 영 : 20m미만 □, 20m이상 □		합 격		불합격

인명구조사 2급 실기 종목별 평가표

1. 로프하강 및 등반 (제한시간 : 10분)
응시번호		성 명	(서명)	평가관	(서명)

1. 평가개요

응시자는 필요한 장비를 준비하여 정위치선에 정렬한다. 평가관의 “실시” 구령에 복창 후 하강 및 등반 평가를 실시한다.

응시자는 단계별 평가항목이 완료되면 평가관에게 보고하고 평가관의 지시에 따른다.

2. 평가관 유의사항

평가관은 평가 시작 전에 안전점검을 실시하고 평가가 시작되면 종료 전까지 재 시도를 허락하지 않으며, 안전사고 발생우려가 있을시 즉시 평가를 중단하고 정위치 한다.

3. 준비물 및 평가 장비

준 비 물 : 활동복 상․하의, 훈련화, 안전벨트(상․하 일체형), 안전장갑, 헬멧

평가장비 : 로프(11mm×30m), 8자하강기, 등강기, 카라비너, 베이직, 확보줄(데이지체인 등)

진행단계	평 가 항 목					항목 점수			평가 점수
확 보	1. 확보줄(데이지체인 등) 및 카라비너를 이용하여 자기확보 실시					10
	2. 1차 확보물에 말뚝매기 후 로프 투척 ＊투척 시 아래를 보면서 “낙줄” 복창					5
	3. 로프 여유길이 조절 후 2차 확보물에 말뚝매기+옭매듭 실시 ＊지면으로부터 로프 여유길이는 1∼3m					10
	4. 하강장비 결합 실시 후 자기확보 해체 실시 ＊장비결합 적정 ＊자기확보 해체 실시					10
하 강 및 정 지	5. “하강준비” 복창 후 평가관의 실시에 따라 하강 ＊점프하지 말아야함.					10
	6. 하강 정지 지점에서 정지(바닥으로부터 2∼3m지점)					5
	7. 정지 상태에서 8자하강기를 이용하여 정지자세(로프감기 2회) 실시					5
	8. 정지 상태에서 양팔을 벌리고 3초간 대기(하나, 둘, 셋 복창실시)					5
등 반	9. 등강기 설치 → 하강기 해체→ 베이직 및 등강기(발쥬마) 연결 실시 ＊등반기, 발쥬마는 주로프에 연결, 베이직은 보조로프에 연결					10
	10. 장비교체 완료 후 “등반실시” 복창 후 등반실시 ＊등반실시 복창 또는 등반, 최종 오르는 지점 자세 불안정					10
철 수	11. “등반완료” 복창, 자기 확보 실시 후 로프를 끌어올림					10
	12. 장비철수 후 자기 확보 해체 후 정위치하여 “완료” 복창 ＊현장에 장비 남겨두는 등 안전성 및 순서 변경					10
※ 각 항목 모든 카라비너 잠금 상태 불량(총점에서 1개당 10점 감점) ※ 각종 장비 추락시 총점에서 1개당 20점 감점(다만, 장비 회수시 지면에 신체가 닿을 경우 불합격)
평 가 결 과						100
제한시간 : 10분			합 격		불합격
최종 평가기록 : 분 초

인명구조사 2급 실기 종목별 평가표

2. 수직구조 (제한시간 : 5분 30초)
응시번호		성 명	(서명)	평가관	(서명)

1. 평가개요

① 응시자는 필요한 장비를 착용하여 정위치에 정렬한다.

② 평가관의 “실시” 구령에 복창 후 수직로프 설치 평가를 실시한다.

③ 응시자는 단계별 평가항목이 완료되면 평가관에게 보고하고 평가관의 지시에 따른다.

2. 평가관 유의사항

① 평가관은 평가 시작 전에 안전점검을 실시하고 평가가 시작되면 종료 전까지 재시도는 허락하지 않으며, 안전사고 발생우려가 있을 시 즉시 평가를 중지하고 정위치 한다.

3. 준비물 및 평가 장비

준 비 물 : 활동복 상․하의, 훈련화, 안전벨트(상․하 일체형), 안전장갑, 구조헬멧

평가장비 : 로프(11mm), 바스켓들것(70kg), 도르래3, 쌍도르래(종열식)1, 카라비너(0형 잠금), 등강기(손잡이형), 그리그리, 확보판, 코드슬링(7mm×1.4m), 개인로프(11mm), 스위벨

진행단계	평 가 항 목					항목 점수			평가 점수
5:1 직접당김 장치설치 및 장비활용	1. 로프를 두겹팔자매듭 + 옭매듭을 하여 설치된 상단 확보줄에 도르래 통과 후 카라비너 연결					5
	2. 바스켓 들것(70kg)에 스위벨, 카라비너, 로프 결착					5
	3. 확보물에 확보지점 설치 후 카라비너, 확보판 연결 (확보지점 : 개인로프를 2바퀴이상 감은 후 바른매듭 + 옭매듭)					10
	4. 로프를 당겨 자동 확보장비(그리그리 등)에 연결한 후 확보판에 연결 ＊상단 확보줄과 확보물 장비 연결 ＊자동 확보장비(그리그리 등)에 로프 연결 적정					20
	5. 코드슬링을 이중피셔맨 매듭으로 연결					10
	6. 수평로프에 코드슬링을 감아 매기(3회)로 설치					10
	7. 도르래 등을 이용 5:1 직접 당김 장치 설치하여 로프 당김(20) ＊로프를 당길 시 감아 매기한 코드슬링을 1회 이상 이동(10) ＊구조완료 “복창”후 바스켓 들것이 지면과 30cm이상 떨어 질 것(10) ※ 바스켓 들것이 지면으로 추락 시 불합격					40
※ 각 항목 모든 카라비너 잠금 상태 불량(총점에서 1개당 10점 감점)
평 가 결 과						100
제한시간 : 5분 30초			합 격		불합격
최종 평가기록 : 분 초

인명구조사 2급 실기 종목별 평가표

3. 수평구조 (제한시간 : 10분)
응시번호		성 명	(서명)	평가관	(서명)

1. 평가개요

응시자는 평가에 필요한 장비를 준비하여 정위치에 정렬한다. 평가관의 “실시” 구령에 복창 후 수평구조 로프 설치 및 도하 평가를 실시한다.

응시자는 단계별 평가항목이 완료되면 평가관에게 보고하고 평가관의 지시에 따른다.

③ 1차(상단 주) 로프는 사전에 전개된 상태로 실시한다.

2. 평가관 유의사항

평가관은 평가 시작 전에 안전점검을 실시하고 평가가 시작되면 종료 전까지 재 시도는 허락하지 않으며, 안전사고 발생우려가 있을시 즉시 평가를 중단한다.

3. 준비물 및 평가 장비

준 비 물 : 활동복 상․하의, 활동화, 안전벨트(상․하 일체형), 안전장갑, 구조헬멧

평가 장비 : 로프 발사총 세트, 로프(11mm), 쌍도르래 1개, 홀도르래 2개, 그리그리 1개, 쥬마 1개, 베이직 1개, 카라비너, 코드 1개 및 테이프슬링 등

진행단계	평 가 항 목				항목 점수		평가 점수
준비	1. 현장안전 확인 후 “현장안전” 복창 *확보물(지지점)의 위치 및 적정높이, 고정상태				5
	2. 확보물에 자기확보 실시(데이지체인 또는 개인로프)				10
설치	3. 로프발사총을 이용하여 견인줄 전달(발사각도 45 ̊이상) * “로프총 발사” 복창 및 자세 적정여부 * 로프총은 실제 발사하지 않으며 전달된 로프는 보조자가 결속				5
	4. 바닥에 깔려 있는 견인줄을 이용하여 2차 로프 전달 * 2차 로프전달시 두겹 팔자매듭＋옭매듭 후 카라비너 연결				5
	5. 자동 확보장비(그리그리)를 이용하여 2차 로프 설치 * 2차 로프설치 완료 후 수평선 상의 후방 확보물에 말뚝매듭을 이용한 2차 안전확보 실시 * 자동확보장비(그리그리)는 2차 로프에 단독 설치 * 간접당김 도르래시스템은 확보판에 단독 설치				20
	6. 당김 장치 설치 및 쥬마를 이용 로프 당김 실시 * 간접 당김 장치를 이용하여 1/4 이상 도르래를 설치(25) * 로프를 당길시 자세의 안정성 및 안전 확보 상태(10)				35
진입	7. 자기확보 해제 후 도르래 및 등반기를 이용하여 진입장치 설치 후 “도하준비 끝” 복창 후 도하실시(1방법과 2방법 중 본인선택) * 진입장치 설치의 적정성 * 지면에 신체가 닿을 경우 불합격 * 진입장치 미설치의 경우 불합격				20
※ 각 항목 모든 카라비너 잠금 상태 불량(총점에서 1개당 10점 감점)
평 가 결 과					100
제한시간 : 10분		합 격		불합격
최종 평가기록 : 분 초

인명구조사 2급 실기 종목별 평가표

4. 요구조자 들것 고정 (제한시간 : 12분)
응시번호		성 명	(서명)	평가관	(서명)

1. 평가개요

① 응시자는 평가에 필요한 장비를 준비하여 정위치선에 정렬한다.

② 평가관의 시작신호에 따라 들것 고정을 실시한다.

③ 응시자는 단계별 평가항목이 완료되면 평가관에게 보고하고 평가관의 지시에 따른다.

2. 평가관 유의사항

① 평가관은 평가가 시작되면 종료 전까지 재 시도는 허락하지 않는다.

3. 준비물 및 평가 장비

① 바스켓들것, 마네킹(25kg), 튜브슬링(20mm×4m×3개, 20mm×8m×1개), 감아매기

(코드슬링7mm×2m×4개), 삼각줄(11mm×4m×2개), 개인장갑, 구조헬멧

진행단계	평 가 항 목					항목 점수			평가 점수
1차고정	1. 가슴부위 슬링에 고리를 1개 만들어 통과시키고 골반부근 들것 손잡이에 말뚝매기를 실시한다. * 고리적정 및 슬링유동 여부 * 말뚝매듭＋옭매듭					15
	2. 테이프슬링(4m)을 허벅지 밑 부분에 일자로 넣은 상태에서 허벅지 사이로 슬링을 당기어 고리를 만든 후 슬링 양쪽 끝을 통과 시켜 어깨부근의 들것 손잡이에 말뚝매기를 실시한다. * 슬링유동여부 * 말뚝매듭＋옭매듭					15
	3. 테이프슬링(4m)으로 의자묶음매듭을 하여 두발을 고정한 후 골반부근 들것 손잡이에 말뚝매기 및 옭매듭을 실시한다. * 슬링유동여부 * 의자묶음매듭 * 말뚝매듭＋옭매듭					15
2차고정	4. 테이프슬링(8m)의 중간부분을 들것 하단 부(다리부분)에 감아 매기를 실시한 후 ×자로 교차하면서 가슴부위까지 결착을 한 다음 마네킹 어깨부위에서 말뚝매기와 옭매듭을 실시한다. * × 자 교차적정 및 슬링유동 여부 * 말뚝매듭＋옭매듭					15
삼각줄 연결 및 감아매기	5. 들것 상단과 하단에 말뚝매기＋옭매듭을 하고 삼각줄 정중앙에 두겹 8자매듭으로 고리를 만들어 카라비너를 연결 * 말뚝매듭＋옭매듭 * 두겹 8자매듭 * 카라비너 잠금상태					15
	6. 들것의 균형을 잡기위해 각 삼각줄에 코드슬링으로 감아 매기3회 후 들것에 말뚝매기＋옭매듭 실시 후 “들것고정 완료” 복창 * 최종완료 후 삼각줄을 들었을 때 들것 수평유지 * 세웠을 때 발 또는 머리가 들것에 닿거나 매듭이 풀릴 때(-20)					25
평 가 결 과						100
제한시간 : 12분			합 격		불합격
최종 평가기록 : 분 초

인명구조사 2급 실기 종목별 평가표

5. 맨홀 인명구조 (제한시간 : 7분)
응시번호		성 명	(서명)	평가관	(서명)

1. 평가개요

① 응시자는 평가에 필요한 장비를 준비하여 정위치에 정렬한다.

② 평가관의 “실시” 구령에 복창 후 맨홀 인명구조 평가를 실시한다.

2. 평가관 유의사항

① 평가관은 평가 시작 전에 안전점검을 실시하고 평가가 시작되면 종료 전까지 재시도는 허락하지 않으며, 안전사고 발생우려가 있을시 즉시 평가를 중지하고 정위치 한다.

3. 준비물 및 평가 장비

준 비 물 : 방화복 상․하의, 활동화, 구조헬멧, 안전장갑, 면체, 보조호흡기

평가 장비 : 맨홀구조기구 세트(쥬마, 트렉션, 도르래, 카라비너 등), 가스측정기, 랜턴, 요구조자용 안전벨트, 마네킹(25kg), 로프(11mm), 공기호흡기

진행단계	평 가 항 목					항목 점수			평가 점수
준 비	1.“현장안전”확인 후 랜턴을 이용하여 맨홀내부(요구조자) 확인 *“현장안전”및“요구조자 확인” 복창					5
	2. 가스측정기를 이용하여 산소 및 유해가스 농도측정 * “가스측정”복창 후 측정을 실시하고 측정이 완료되면“유해가스 있음“ 복창					5
	3. 공기호흡기 실린더에 기구묶기하여 맨홀내부 공기정화 실시 * 실린더 매듭법(말뚝+절반) 및 지지점에 로프결착 상태					10
	4. 역회전방지 도르래(프로트랙션)를 이용하여 1/4 도르래 설치 * 로프 첫줄 두겹 8자매듭 후 카라비너을 이용 확보판에 연결 → 확보판에 카라비너을 이용 트랙션 연결 후 탠덤도르래에 로프 연결 → 카라비너에 홀도르래 연결 후 로프통과 → 로프에 등강기 결착					25
	5. 움직도르래에 연결된 카라비너에 구조용 도르래를 당기기 위한 유도로프 설치 후 요구조자용 안전벨트를 연결점에 결착					10
진 입 및 구 조	6. 공기호흡기 하단부에 고정매듭을 실시, 확보로프를 설치하고 보조자에 인계 후 면체 및 개인장비 착용, 요구조자용 안전벨트를 휴대하여“진입 준비완료” 복창 후 평가관의 “진입” 구령에 따라 맨홀 진입 실시 (공기호흡기 하단부에 연결된 확보로프는 보조자가 진입속도에 맞춰 풀어줌) * 개인장비 착용 적정 및 안전성 * 요구조자용 안전벨트 휴대					20
	7. 요구조자 의식 확인 후 보조마스크 착용 실시					10
	8.“요구조자 안전벨트”복창 후 유도로프를 당겨 안전벨트 분리					5
	9. 마네킹에 요구조자용 안전벨트 착용 및 구조용 도르래에 카라비너 결착 후 “구조 준비 완료”복창					10
※ 각 항목 모든 카라비너 잠금 상태 불량(총점에서 1개당 10점 감점)
평 가 결 과						100
제한시간 : 7분			합 격		불합격
최종 평가기록 : 분 초

인명구조사 2급 실기 종목별 평가표

6. 수상 인명구조 (제한시간 : 1분 15초)
응시번호		성 명	(서명)	평가관	(서명)

1. 평가개요

① 응시자는 스킨장비를 착용하고 정위치에 정렬 한다.

② 평가관의 입수신호에 입수하며 입수 시 머리는 전방(요구조자)을 응시한다.

③ 출발 코스에 설치된 수중장애물(원형관 1개)을 통과하면서 반환점 코스의 수중(1.3m)에 있는 마네킹(25㎏)을 인양하여 출발점으로 되돌아와야 한다.

④ 마네킹 운반 시 구조대원이 마네킹보다 앞에 위치하여야 하며 구조방법은 양손겨드랑이 끌기 또는 가슴잡기 방법 중에서 선택한다.

2. 평가관 유의사항

① 평가관은 평가 시작 전에 안전점검을 실시하고 평가가 시작되면 종료 전까지 재시도는  허락하지 않으며, 안전사고 발생우려가 있을 시 즉시 평가를 중지하고 정위치 한다.

3. 준비물 및 평가장비

준 비 물 : 수영복, 수모, 수경, 오리발, 습식잠수복(3mm이상)   * 스노클 사용불가

평가 장비 : 마네킹(약25㎏), 수중원형장애물(지름 1m)

진행단계	평 가 항 목						항목 점수			평가 점수
출 발	1. 장비점검 후 이상이 없으면 “장비 이상무” 복창(5) ＊“장비 이상무” 복창 후 수경에 수모나 머리카락 낌 등(5) ＊핀 착용상태 불량 및 착용 후 앞으로 이동 등 안전성(5)						15
	2. 입수신호에 따라 앉아 입수 후 한쪽 손을 출발선에 터치하고 있다가 평가관의 출발신호에 의해 출발 ＊부정 출발 1회당(감점 5점) / 3회 초과 시 불합격						10
이 동	3. 수중장애물을 통과(출발지점에서 10M)						20
운 반 법	4. 반환점(수심1.3M)에 있는 마네킹을 인양하여 출발지점으로 이동 ＊ 마네킹을 한 번에 인양하지 못한 경우(감점 15점) ＊ 마네킹의 얼굴이 물에 잠긴 경우 1회 마다(감점 20점) / 3회 초과 시 불합격 ＊ 마네킹을 인양 후 출발지점으로 이동 중 떨어뜨린 경우 불합격 ＊ 마네킹의 목, 턱 등을 잡고 이동하는 경우 불합격						55
평 가 결 과						100
제한시간 : 1분 15초			합 격		불합격
최종 평가기록 : 분 초

인명구조사 2급 실기 종목별 평가표

7. 수중 인명구조
응시번호		성 명	(서명)	평가관	(서명)

1. 평가개요

① 응시자는 스킨장비 등를 착용하고 정위치에 정렬하고, 수중에서 구조대원의 안전사고 예방을 위한 기술을 평가하며 수중 5m풀에서 평가를 실시한다.

② 평가관은 진행 및 단계별 세부내용을 설명하고 실시 구령에 평가를 시작한다.

2. 평가관 유의사항

① 평가관은 평가 시작 전에 안전점검을 실시하고 평가가 시작되면 종료 전까지 재시도는 허락하지 않으며, 안전사고 발생우려가 있을시 즉시 평가를 중지하고 정위치 한다.

3. 준비물 및 장비

준 비 물 : 수영복, 수모, 수경, 오리발, 습식잠수복(3mm이상/ 튜닉제외), 잠수장비세트

평가 장비 : 잠수장비 세트, 로프(11mm×2m)

진행단계	평 가 항 목					항목 점수			평가 점수
입 수 및 하 강	1. 잠수장비세트 착용 후 평가관의 신호에 따라 서서입수 실시 2. 장비 이상 유무 확인 후 평가관에게 수신호로 “OK” 수신호 및 하강신호 보내고 하강 실시 * 장비이상무 “OK” 수신호 및 하강(엄지손가락 밑으로) 신호 * 서서입수 자세(입수 시 수경 및 호흡기이탈 등) * 하강시 압력평형(코잡기) 실시 및 속도, 자세 적정성 (예: 급하강, 자세불균형으로 엉덩이, 무릅 등이 바닥에 먼저 닿은 경우 등)					10
호흡기 찾 기	3. 잠수 풀 바닥에 한 쪽 무릎을 대고 앉은 상태에서 평가관의 신호에 따라 호흡기 찾기(기울여 찾기)실시 ①오른팔 뻗기 → ②오른쪽으로 공기통 기울이기 → ③왼손 저압호스 잡기→ ④오른손으로 호흡기 잡기→ ⑤호흡하기) * 호흡기 찾는 동안 호흡을 멈추지 않고 소량의 공기배출 실시					10
장 비 탈・부착	4. 잠수 풀 바닥에 한 쪽 무릎을 대고 앉은 상태에서 평가관의 신호에 따라 순서대로 장비 탈·부착 실시 ①BC공기배출→ ②BC벗기→ ③장비정렬→ ④평가관 확인 후→ ⑤역순 착용 * BC공기배출 * BC이탈 및 공기통 상승 여부 * 장비정렬 * 자세안정성 ※ BC내에 웨이트를 넣고 평가 시 불합격					30
수 중 매 듭	5. 평가관의 신호에 수경을 벗어 왼팔에 끼운 상태로 로프를 이용하여 지지물에 고정매듭 후 수경 착용 및 물빼기 실시 * 고정매듭 적정성 * 수경 물빼기 적정성					20
상 승	6. 평가관의 신호에 따라 왼손에 임플레이터를 잡고 수면을 보면서 분당9M 이하의 속도로 상승 실시 후 수면에서 부력조절기에 공기주입 실시 * 부력조절기 공기배출, 상승자세(상승시 상승과 하강 반복 불가) * 바닥에 앉은 상태에서 수면까지 25초 이상 소요되어야함					30
평 가 결 과						100
최종 평가기록 : 분 초			합 격		불합격

인명구조사 2급 실기 종목별 평가표

8. 심폐소생술(CPR) (제한시간 : 3분)
응시번호		성 명	(서명)	평가관	(서명)

1. 평가개요

① 응시자는 CPR마네킹 앞에 정렬하며 평가관의 시작신호에 따라 심폐소생술을 실시한다.

② 평가관의 정지신호가 내려지면 심폐소생술을 멈추고 정렬 한다.

2. 평가관 유의사항

① 평가가 시작되면 종료 전까지 재 시도는 허락된다. (2011년 가이드라인 기준 평가)

3. 평가 장비

① CPR 마네킹, 마우스 실드, 글러브, 소독용 알콜

진행단계	평 가 항 목					항목 점수		평가 점수
현장안전 및 환자상태확인	1.‘현장안전’구령 후 주위의 위험요소에 대해 확인					4
	2.‘감염방지’구령 후 글러브 착용 실시					4
	3. 반응확인 및 상의 개방 후 호흡확인					6
	4. 119 신고 및 제세동기 요청					4
흉부압박	5. 정확한 위치 선정 및 손 뒤꿈치 사용여부 (1주기 당 5회 이상 부적절한 위치시 3점 감점)					15
	6. 흉부압박 시 자세(팔꿈치 및 어깨선 직각여부 등) (1주기 당 5회 이상 부적절한 위치시 3점 감점)					15
	7. 최소 5cm(최대6cm)의 깊이로 압박여부 (1주기 당 5회 이상 부적절한 위치시 3점 감점)					15
기도 및 인공호흡	8. 기도유지 시 두부후굴-하악거상법 실시 적정여부					5
	9. 인공호흡 시 호흡횟수 및 환자의 흉부팽창 적정여부 (1회 미 인공호흡 시 각 3점 감점)					10
심폐 소생술	10. 흉부압박 중단 시간 10초 이내 시행 여부 (1초 초과 시 각 주기 당 3점 감점)					12
	11. 압박 : 인공호흡의 비율 적정 실시(30:2) 여부					5
	12. 2분내 5주기의 심폐소생술 시행여부					5
평 가 결 과						100
제한시간 : 3분		합 격		불합격
최종 평가기록 : 분 초

진행단계	평 가 항 목					항목 점수			평가 점수
현장안전 및 환자상태확인	1.‘현장안전’구령 후 주위의 위험요소에 대해 확인					5
	2.‘감염방지’구령 후 글러브 착용 실시					5
	3. 반응(의식) 확인(어깨 두드리며 “괜찮으세요” 등) 및 호흡확인(무호흡 및 비정상적 호흡)					7
	4. 119 신고 및 제세동기 요청					5
흉부압박	5. 정확한 위치 선정 및 손 뒤꿈치 사용여부 (1주기 당 5회 이상 부적절한 위치 시 -3점)					15
	6. 흉부압박 시 자세(팔꿈치 및 어깨선 직각여부 등) (1주기 당 5회 이상 부적절한 위치 시 -3점)					15
	7. 최소 5cm(최대6cm)의 깊이로 압박여부 (1주기 당 5회 이상 부적절한 위치 시 -3점)					15
기도유지 및 인공호흡	8. 기도유지 시 두부후굴-하악거상법 실시 적정여부					5
	9. 인공호흡 시 호흡횟수 및 환자의 흉부팽창 적정여부 (1회 미 인공호흡 시 각 -1점)					10
심폐 소생술	14. 흉부압박 중단 시간 10초 이내 시행 여부					7
	15. 압박 : 인공호흡의 비율 적정 실시(30:2)여부					7
	16. 2분내 5주기의 심폐소생술 시행여부					7
평 가 결 과						100
제한시간 : 3분			합 격		불합격
최종 평가기록 : 분 초

인명구조사 2급 실기 종목별 평가표

9. 외상환자 응급처치 (제한시간 : 6분)
응시번호		성 명	(서명)	평가관	(서명)

1. 평가개요

① 추락환자에 대한 외상응급처치를 평가하며 시작 전에 출혈부위 등 환자상태에 대해평가관이 설명한다.

② 응시자는 마네킹 앞에 정렬한 후 평가관의 시작 신호에 따라 외상응급처치를 실시한다.  ③ 평가관의 정지신호가 내려지면 처치를 멈추고 정렬한다.

2. 평가관 유의사항

① 평가가 시작되면 종료 전까지 재 시도는 허락하지 않는다. 보조원 1인을 둔다.

3. 평가 장비

① 글러브, 거즈, 가위, 붕대(3″, 4″), 반창고, 경추보호대, 긴 척추고정판, 머리 고정대

진행단계	평 가 항 목					항목 점수			평가 점수
현장안전 및 의식확인	1. ‘현장안전’구령 후 주위의 위험요소 확인 여부					5
	2. ‘감염방지’구령 후 글러브 착용 여부					5
	3. 환자에게 접근하여 의식 확인(ABC) 시행 여부					5
경추 보호대 착용	4. 도수로 환자의 경추고정 후 보조자에게 인계					5
	5. 두부 및 경부 빠른 외상 평가					5
	6. 적절한 사이즈의 경추보호대 선택 여부					5
	7. 경추보호대를 착용하는 과정에서 환자의 움직임 및 밀착 여부					10
외상 확인	8. 상체 및 하체 빠른 외상 평가(흉부-복부-골반-하지-상지)					5
출혈 처치	9. 환자의 출혈부위에 적절한 드레싱 여부					5
	10. 드레싱 부위 적절한 붕대 활용법을 사용여부 (붕대가 너무 조이거나, 느슨하거나, 풀리지 않는지 확인)					10
긴 척추 고정판 으로 옮기기	11. 적절한 통나무 굴리기 방법 사용 여부					5
	12. 등 부위 빠른 외상 평가 확인					5
	13. 적절한 구령과 함께 보조자(경추고정)와 협력 여부					5
	14. 긴 척추고정판 위치 적정 여부					5
	15. 긴 척추 고정판에 안정적으로 밀착 및 머리고정대 착용 여부					10
처치 진행도	16. 전체적인 처치 이행 여부					10
평 가 결 과						100
제한시간 : 6분			합 격		불합격
최종 평가기록 : 분 초