인   계 ․ 인   수   서

(특별시도 88호선 관리이관)

공 사 명	구 분	위 치	연장 (km)	비 고
올림픽대로(행주대교~방화대교)확장공사	특별시도 88호선, 국도 39호선	서울특별시 강서구 개화동 ~ 서울특별시 강서구 방화동	2.8	준공

상기 공사의 준공에 따른 시설물 및 도로유지관리를 인계․인수함

붙임 : 인계인수목록 1부.

2014.    1.     .

인계자 : 서울지방국토관리청장 (인)

인수자 : 서  울  특  별 시 장 (인)

인계인수목록

□ 이관시설

1. 도로

노 선 명	위 치		연장(km)	비고
	시 점	종 점
특별시도 88호선	강서구 개화동	강서구 방화동	2.662km
국도 39호선	강서구 개화동	강서구 개화동	1.380km
개화 I/C	강서구 개화동	강서구 개화동	3.598 km	Ramp A∼I (9개소)
회차로	강서구 개화동	강서구 개화동	0.54 km	Ramp-B내
한강 진․출입로 (행주대교)	강서구 개화동	강서구 개화동	1.233 km	콘크리트 포장
방화대교 Ramp-E	강서구 방화동	강서구 방화동	0.320 km
한강 진․출입로 (방화대교)	강서구 방화동	강서구 방화동	0.647 km

2. 구조물(교량)

교량명	위 치	교장(m)	총폭(m)	설계 하중	상부 형식	하부 형식	준공 년도	비고
개화RAMP-A교	강서구 개화동	160	8	DB24	STEEL BOX	T형	2013
행주2교	강서구 개화동	30	4.7	DB24	PSC	T형	2013
개화RAMP-F교	강서구 개화동	30	8.8	DB24	PSC	T형	2013
행주4교	강서구 개화동	35	12.8	DB24	PSC	T형	2013
행주3교	강서구 개화동	145	15.4-17.9	DB24	STEEL BOX	T형	2013
개화RAMP-D교	강서구 개화동	260	11.4	DB24	STEEL BOX	T형	2013
개화RAMP-F1교	강서구 개화동	45	7.9	DB24	STEEL BOX	T형	2013
개화RAMP-B교	강서구 개화동	17	7.9	DB24	RC-RAHMEN	-	2013

3. 배수 구조물

3-1. 암 거

측점	위치	규격	구분	각도	연장	준공연도	비고
0+149.42	강서구 개화동	3.0 * 3.0	수로	90	11.8	2013	개화RAMP-H
0+319.46	강서구 개화동	4.0 * 4.0	통로	90	20.8	2013	개화RAMP-H
0+772.7	강서구 방화동	5.0 * 4.2	통로	90	7.25	2013	방화대교
0+806.74	강서구 방화동	6.0 * 5.0	통로	90	6.65	2013	방화대교

3-2. 횡배수관

3-2-1. 행주대교

번호	측점	규격	단위	규격			비 고
				Φ600	Φ1000	Φ1200
1	하0+020.00	Φ1000	M		38.10		올림픽도로
2	하0+337.07	Φ1200	M			72.30	올림픽도로
3	하0+540.00	Φ1000	M		53.00		올림픽도로
4	0+477.79	Φ1000	M		30.40		Ramp-E
5	0+560.00	Φ1000	M		26.40		Ramp-E
6	0+506.00	Φ1000	M		17.00		Ramp-E
7	0+89.98	Φ1000	M		18.50		Ramp-F
8	0+120.00	Φ1000	M		21.30		Ramp-F
9	0+238.13	Φ1000	M		11.60		Ramp-I
10	0+325	Φ1000	M		7.50		올림픽도로
11	0+120.00	Φ600	M	10.00			RAMP-A

3-2-1. 방화대교

번호	측점	규격	단위	규격			비 고
				Φ600	Φ1000	Φ1200
1	0+310.5	Φ1000	M		20.0		R-E
2	0+215.0	Φ600	M	11.54			한강진입로

3-3. 보강토 옹벽

3-3-1. 행주대교

번호	위 치	면 적	거리	비 고
1	STA.0+420.0~0+465.0 RAMP-A	87.27㎡	45.10M
2	STA.0+270.0~0+309.1 RAMP-H	104.22㎡	35.47M
3	STA.0+155.0~0+190.18 RAMP-A	73.95㎡	38.27M
4	STA.0+076.96RAMP-J~0+590.0 RAMP-H	188.6㎡	54.47M

3-3-2. 방화대교

번호	위 치	면 적	거리	비 고
1	0+729.82~0+827.89	348.3㎡	64.7M
2	0+890.0~0+993.48	306.2㎡	103.6M
3	R-E	1,041㎡	289.6M

3-4. 침수방지 옹벽

번호	구 분	측 점	연장	비 고
1	개화 Ramp-A	STA.0+450.0∼0+834.8	384.8M	H=3.0∼5.5M

4. 전기시설

구 분	위 치	규격	단위	수량	설치년도	비고
가로등	행주대교 (개화IC 구간)	CDM150W CDM250W	EA	230	2013
분전반	행주대교 (개화IC 구간)	CDM150W CDM250W	EA	7	2013
가로등	방화대교	CDM250W	EA	94	2013
분전반	방화대교	CDM250W	EA	4	2013
권양기	행주대교 (개화IC)	삼상	개소	1	2013	생태통로

5. 부대시설

5-1. 교통표지판

5-1-1 행주대교

구분	측 점	위 치	수량	표지판 형식	비 고
1	STA 0+891.00	개화 R-A	1	단주식	속도표지
2	STA 0+292.00	39호선 하행	1	단주식	양보표지
3	STA 0+090.00	올림픽	1	단주식	우합류표지
4	STA 0+608.00	39호선 하행	1	단주식	양보표지
5	STA 0+870.00	올림픽 상행	1	단주식	양보표지
6	STA 0+420.00	개화 R-I	1	단주식	속도표지
7	STA 0+660.00	올림픽 상행	1	단주식	양보표지
8	STA 0+560.00	39호선 상행	1	단주식	속도표지
9	STA 0+580.00	개화 R-E	1	단주식	양보표지
10	STA 0+230.00	39호선 상행	1	단주식	우합류표지
11	STA 0+450.00	개화 R-E	1	단주식	우합류표지
12	STA 0+074.00	개화 R-G	1	단주식	원형, 보조표지

구분	측 점	위 치	수량	표지판 형식	비 고
13	STA 0+085.00	39호선 하행	1	단주식	원형, 보조표지
14	STA 0+060.00	개화 R-F	1	단주식	원형, 보조표지
15	STA 0+440.00	개화 R-F	1	단주식	원형, 보조표지
16	STA 0+410.00	개화 R-A	1	단주식	원형, 보조표지
17	STA 0+357.00	개화 R-A	1	단주식	원형,삼각표지
18	STA 0+158.00	개화 R-A	1	단주식	원형,보조표지
19	STA 0+090.00	개화 R-I	1	단주식	원형,보조표지
20	STA 0+074.00	개화 R-G	1	단주식	원형, 장애물표지
21	STA 0+065.00	개화 R-D	1	단주식	원형, 장애물표지
22	STA 0+085.00	39호선 하행	1	단주식	원형, 장애물표지
23	STA 0+785.00	올림픽하행	1	단주식	원형, 장애물표지
24	STA 0+118.00	개화 R-A	1	단주식	원형, 장애물표지
25	STA 0+140.00	39호선 상행	1	부착식	원형
26	STA 0+032.00	개화 R-D	1	부착식	원형
27	STA 0+292.00	39호선 하행	1	부착식	원형
28	STA 0+260.00	39호선 하행	1	부착식	원형
29	STA 0+275.00	올림픽	1	부착식	원형
30	STA 0+315.00	올림픽	1	부착식	원형
31	STA 0+265.00	올림픽	1	부착식	원형
32	STA 0+640.00	개화 R-E	1	부착식	원형
33	STA 0+305.00	개화 R-A	1	부착식	원형
34	STA 0+285.00	개화 R-A	1	부착식	원형
35	STA 0+384.00	개화 R-F	1	부착식	원형
36	STA 0+371.00	개화 R-F	1	부착식	원형

5-1-2 방화대교

구분	측점	위치	수량	표지판 형식	비고
1	STA 0+079.0	한강진출로	1	단주식	오르막표지(삼각)
2	STA 0+208.0	한강진입로	1	단주식	내리막, 속도표지
3	STA 0+090.0	한강진입로	1	단주식	위험표지
4	STA 0+184.0	한강진입로	1	단주식	횡단보도표지
5	STA 1+147.00	본선	1	단주식	양보표지
6	STA 0+672.0	본선	1	단주식	우합류표지
7	STA 0+954.0	본선	1	단주식	우합류표지
8	STA 0+638.0	잠실방향	1	내민식, 이설	속도,좌굽은도로표지
9	STA 1+574.0	잠실방향	1	내민식, 이설	위험표지
10	STA 0+643.0	잠실방향	1	부착식	속도카메라표지
11	STA 1+028.0	잠실방향	1	부착식	속도표지
12	STA 0+775.0	김포방향	1	부착식	높이제한표지
13	STA 0+807.0	잠실방향	1	부착식	높이제한표지

5-2. 도로표지판

5-2-1. 행주대교

구분	측 점	위 치	수량	규 격	비고
1	STA 0+700.00	RAMP-A	1	360x220	편지식
2	STA 0+143.00	올림픽하행	1	360x220	편지식
3	STA 0+085.00	39호선 하행	1	360x220	편지식
4	기존 국도 39호선	39호선+RAMP-A 분기	1	450x280	편지식
5	STA 0+700.00	RAMP-A	1	450x280	편지식
6	STA 0+143.00	올림픽하행	1	450x280	편지식

구분	측 점	위 치	수량	규 격	비고
7	STA 0+020.00	RAMP-H	1	450x280	편지식
8	STA 0+180.00	올림픽하행	1	600x280	편지식
9	STA 0+910.00	올림픽하행	1	600x280	편지식
10		39호선 기존	1	445x280	편지식,부착
11	STA 0+040.00	RAMP-A	1	330x280x2ea	문형식 2차로
12	STA 0+280.00	RAMP-H	1	330x280x2ea	문형식 2차로
13	STA 0+600.00	올림픽 하행	1	330x280x3	문형식 3차로
14	STA 0+085.00	39호선 하행	1	480x280+330x280	문형식 3차로
15	STA 0+997.00	올림픽하행	1	600x280+670x280	문형식 4차로
16	STA 0+197.00	RAMP-H	1	8400x2800+3800x2800+4500x2800	문형식 5차로
17	STA 0+314.00	올림픽하행 교량	1	330x280x4	문형식, 부착
18	STA 0+642.00	RAMP-E	1	330x280x1	문형식, 부착
19	STA 0+280.00	올림픽상행	1	330x280x2ea	문형식, 부착
20	기존 39호선	39호선 행주대교+올림픽+김포방향	2	660x250x1EA	문형식, 부착
21	STA 0+280.00	올림픽상행	1	480x280x1ea	문형식, 부착
22	STA 0+314.00	올림픽하행 교량	1	600x280+330x280x2	문형식, 부착
23	STA 0+600.00	올림픽 하행	1	600x280+450x280	문형식, 부착
24	기존 39호선	39호선 행주대교+올림픽+김포방향	1	840x280+330x280x2	문형식, 부착
25	STA 0+365.00	39호 하행	1	330x280x2ea	양편지식
26	STA 0+020.00	39호 상행	1	330x280x2ea	양편지식
27	STA 0+470.00	RAMP-H	1	330x280x2ea	양편지식
28	STA 0+180.00	올림픽하행	1	330x280x2ea	양편지식
29	STA 0+785.00	올림픽 하행	1	330x280x2ea	양편지식
30	STA 0+118.00	RAMP-A	1	330x280x2ea	양편지식
31	STA 0+118.00	RAMP-A	1	330x280x2ea	양편지식, 부착
32	기존 39호선	39호선 행주대교+올림픽+김포방향	1	300x200	양편지식, 부착

6-2-2. 방화대교

구분	측 점	방 향	수량	규 격	비고
1	STA 0+390.0	본선 김포	1	450x280	편지식
2	STA 1+410.0	본선 잠실	1	450x280	편지식
3	STA 0+920.0	본선 김포	1	680x280+670x280	문형식
4	STA 1+057.0	본선 김포	1	600x280	문형식
5	STA 1+280.0	본선 김포	1	600x328.5	편지식
6	STA 0+320.0	본선 김포	1	370x100	복주식, 이설
7	STA 1+523.0	본선 잠실	1	330x280	편지식, 이설
8	한강진입로		1	360x220	편지식, 이설
9	STA 0+656.0	본선 김포	1	185x100	복주식, 이설

5-2. 시선유도 시설

5-2-1. 데리네이터

구분	위 치	단위	토공용	가드레일용	옹벽용	중앙분리대용	교량용	비고
1	행주구간	EA	175	173	74	24	152
2	방화구간	EA	-	94	27	-	-

5-2-2. 차선규제봉

구 분	측 점		연 장 (m)	설치갯수 (EA)	비 고
	시 점	종 점
행주구간	STA 0+115.70	STA 0+141.00	51.7	36	RAMP-D(우)
〃	STA 0+015.00	STA 0+067.50	105	72	RAMP-D(우)
〃	STA 0+021.00	STA 0+060.10	80	55	RAMP-F(좌)
〃	STA 0+430.00	STA 0+466.30	73	50	RAMP-F(좌)
〃	STA 0+196.40	STA 0+234.00	75.4	52	RAMP-E(좌)
〃	STA 0+864.10	STA 0+897.80	67.4	46	RAMP-A(좌)
〃	STA 0+052.40	STA 0+090.00	76.6	53	39호선-하행(좌)
〃	STA 0+530.00	STA 0+602.30	146.3	101	39호선-상행(좌)
〃	STA 0+777.60	STA 0+852.30	148.8	103	올림픽대로(좌)
〃	STA 0+409.00	STA 0+451.30	84.6	58	RAMP-I(좌)
〃	STA 0+053.80	STA 0+141.70	176.6	122	RAMP-A(우)

5-2-3. 도로표지병

구 분	측 점		연 장 (m)	설치갯수 (EA)	비 고
	시 점	종 점
행주구간	STA 0+115.70	STA 0+141.00	51.7	36	RAMP-D(우)
〃	STA 0+015.00	STA 0+067.50	105	72	RAMP-D(우)
〃	STA 0+021.00	STA 0+060.10	80	55	RAMP-F(좌)
〃	STA 0+430.00	STA 0+466.30	73	50	RAMP-F(좌)
〃	STA 0+196.40	STA 0+234.00	75.4	52	RAMP-E(좌)
〃	STA 0+864.10	STA 0+897.80	67.4	46	RAMP-A(좌)
〃	STA 0+052.40	STA 0+090.00	76.6	53	39호선-하행(좌)
〃	STA 0+530.00	STA 0+602.30	146.3	101	39호선-상행(좌)
〃	STA 0+777.60	STA 0+852.30	148.8	103	올림픽대로(좌)
〃	STA 0+409.00	STA 0+451.30	84.6	58	RAMP-I(좌)
〃	STA 0+053.80	STA 0+141.70	176.6	122	RAMP-A(우)
방화구간	STA 0+329.82	STA 0+379.08	49.26	2	본선
〃	STA 0+379.08	STA 0+588.34	209.26	20	본 선
〃	STA 0+588.34	STA 0+632.00	43.66	3	본 선
〃	STA 0+634.20	STA 1+040.00	405.80	20	본 선
〃	STA 0+923.33	STA 1+300.00	376.67	18	신설88JCT Ramp-E
〃	STA 1+300.00	STA 1+677.99	377.99	19	본 선
〃	STA 0+319.60	STA 0+379.08	59.48	2	본 선
〃	STA 0+379.08	STA 0+537.19	158.11	16	본 선
〃	STA 0+538.63	STA 0+588.34	49.71	5	본선-한강진입로
〃	STA 0+588.34	STA 0+751.06	162.72	8	본선-한강진입로
〃	STA 0+656.85	STA 0+912.56	216.00	11	본 선
〃	STA 0+875.41	STA 1+677.99	803.00	40	본 선
〃	STA 0+254.77	STA 0+325.06	140.00	28	본선(노즈부)
〃	STA 0+512.65	STA 0+537.26	55.00	11	본선(노즈부)
〃	STA 0+606.53	STA 0+661.74	111.00	22	본선(노즈부)
〃	STA 0+988.69	STA 1+062.83	143.00	29	본선(노즈부)
〃	STA 1+036.12	STA 1+103.02	133.00	27	본선(노즈부)
〃	STA 0+316.19	STA 0+298.81	39.00	8	Ramp-E

5-3. 방음벽

구분	측 점	방 향	방 향	수량	규 격	비고
1	STA 0+854	STA 1+062	잠실	208M	H=3.5M	행주구간
2	STA 1+300	STA 1+677.99	잠실	378M	H=3.5M	방화구간

5-4. 가드레일

5-4-1. 행주대교

STA. NO.		위 치	가드레일형식연장(m)
시 점	종 점		일반형	개방형 (SB2)	개방형 (SB3)	개방형 (SB4)
STA 1+900.0	STA 1+954.0	39호선-좌		48
STA 1+900.0	STA 1+949.8	39호선-우		43.2
STA 0+365.5	STA 0+460.0	39호선(하행)-우		95.5
STA 0+086.0	STA 0+198.0	39호선(하행)-좌		106.6
STA 0+356.6	STA 0+410.0	39호선(하행)-좌		46.8
STA 0+000.0	STA 0+443.0	올림픽(상행)-우측			442.8
STA 0+544.0	STA 0+748.0	올림픽(상행)-우측		42	164
STA 0+060.0	STA 0+122.5	39호선(상행)-우측		52.0
STA 0+185.0	STA 0+240.0	39호선(상행)-우측			46
STA 0+260.0	STA 0+330.0	39호선(상행)-우측			64.8

STA. NO.		위 치	가드레일형식연장(m)
시 점	종 점		일반형	개방형 (SB2)	개방형 (SB3)	개방형 (SB4)
STA 0+169.5	STA 0+330.0	39호선(상행)-좌측			154.8
STA 0+070.0	STA 0+117.3	39호선(상행)-좌측		41.4
STA 0+080.0	STA 0+190.0	RAMP-A-좌측	108
STA 0+360.0	STA 0+461.3	RAMP-A-좌측	124
STA 0+054.0	STA 0+110.0	RAMP-D-우측		60
STA 0+070.0	STA 0+147.4	RAMP-D-좌측		77
STA 0+012.8	STA 0+370.8	RAMP-H-우측		358
STA 0+290.0	STA 0+350.0	RAMP-H-좌측		61
STA. 0+120.0	STA. 0+175.0	RAMP-F-좌측		47
STA. 0+224.0	STA. 0+330.0	RAMP-F-좌측		99
STA. 0+110.0	STA. 0+175.0	RAMP-F-우측		65
STA. 0+224.0	STA. 0+354.5	RAMP-F-우측		115
STA 0+015.0	STA 0+150.0	RAMP-G-우측		30.7	73
STA. 0+140.0	STA. 0+154.4	RAMP-C-좌측		15
STA. 0+140.0	STA. 0+177.6	RAMP-C-우측		29
STA 0+340.0	STA 0+370.0	RAMP-E-우측		30
STA 0+340.0	STA 0+380.0	RAMP-E-좌측		40
STA 0+275.0	STA 0+564.9	올림픽-중앙(양측)				579
STA 0+025.0	STA 0+230.7	올림픽-좌측			206
STA 0+464.0	STA 0+784.5	올림픽-좌측			318
STA 0+783.2	STA 0+994.0	올림픽-좌측			211
STA 0+098.9	STA 0+130.5	RAMP-A-우측	33.2
STA 0+374.0	STA 0+386.0	RAMP-A-우측	12
STA 0+409.2	STA 0+461.3	RAMP-A-우측	51.7
STA 0+461.3	STA 0+711.5	RAMP-A-좌측		251

STA. NO.		위 치	가드레일형식연장(m)
시 점	종 점		일반형	개방형 (SB2)	개방형 (SB3)	개방형 (SB4)
STA 0+776.7	STA 0+868.0	RAMP-A-좌측	91
STA 0+000.0	STA 0+149.2	39호선(하행)-우		251
STA 0+049.5	STA 0+070.0	39호선(상행)-좌		21
STA 0+036.0	STA 0+060.0	39호선(상행)-우		22.8
STA 0+240.0	STA 0+252.6	39호선(상행)-우			20
STA 0+330.0	STA 0+533.0	39호선(상행)-좌			203
STA 0+330.0	STA 0+635.8	39호선(상행)-우			307
STA 0+370.0	STA 0+680.0	RAMP-E-좌측		310
STA 0+380.0	STA 0+475.6	RAMP-E-우측		96
STA 0+440.0	STA 0+680.0	RAMP-E-우측(G일부)		56	197
STA 0+370.8	STA 0+120.0	RAMP-F-우측(H일부)		154
STA 0+060.0	STA 0+110.0	RAMP-F-좌측		51
STA 0+035.0	STA 0+202.9	RAMP-G-좌측			128
STA 0+174.7	STA 0+290.0	RAMP-H-좌측		116
STA 0+350.0	STA 0+371.2	RAMP-H-좌측		21
STA 0+370.8	STA 0+523.1	RAMP-H-좌측		156
STA 0+590.0	STA 0+620.0	RAMP-H-좌측		30
STA 0+471.5	STA 0+541.5	RAMP-H-우측		70
STA 0+046.7	STA 0+432.9	RAMP-I-우측		386
STA 0+190.5	STA 0+414.3	RAMP-I-좌측		224.0
STA.0+420.0	STA.0+455.0	39호선하행(중분대)		41.0
STA.0+000.0	STA.0+275.0	올림픽(중분대)	275.0
STA.0+564.90	STA.0+994.0	올림픽(중분대)	38.0		391.1
STA.1+864.0	STA.1+954.0	39호선(중분대)		55.0		160.0
STA.1+700.0	STA.1+784.0	39호선(중분대)		84.0

5-4-1. 방화대교

STA. NO.		위 치	가드레일형식연장(m)
시 점	종 점		일반형	개방형 (SB3)	개방형 (SB4)	개방형 (옹벽SB3)	난간형
STA.0+520	STA.1+040.0	잠실 외측				406.0
STA.0+940	STA.1+300	잠실 외측				360.0
STA.0+300	STA.1+677.9	중앙				1,434.0
STA.0+300	STA.1+677.9	중앙				1,434.0
STA.0+319.6	STA.0+400	김포 내측			81.00
STA.0+500	STA.0+540	김포 내측			40.00
STA.0+540	STA.0+820	김포 외측					274.0
STA.0+980	STA.1+000	김포 내측			20.0
STA.0+656.0	STA.0+720	한강진입로외측					64.0
STA.0+538	STA.0+559	김포 외측			21.0
STA.0+900	STA.0+950	한강진출로외측			50.0
STA.0+950	STA.0+993	김포 외측					37.0
STA.0+440	STA.0+520	잠실 외측			81.0
STA.0+820	STA.0+980	김포 내측					174
STA.0+993	STA.1+668	김포 내측				670.0
STA.0+993	STA.1+668	신설88JCT램프E			120.0

5-5. 충격흡수시설

5-5-1. 행주대교

위 치	단위	수량	설치년도	비 고
STA 0+175.00	개소	1	2013	RAMP-H
STA 0+410.15	개소	1	2013	39호선(하행)
STA 0+063.73	개소	1	2013	RAMP-D
STA 0+788.00	개소	1	2013	올림픽대로
STA 0+074.66	개소	1	2013	RAMP-G
STA 0+118.33	개소	1	2013	RAMP-A
STA 0+085.00	개소	1	2013	39호선(하행)
STA 0+060.00	개소	1	2013	RAMP-F
STA 0+525.00	개소	1	2013	RAMP-H

5-5-2. 방화대교

위 치	단위	수량	설치년도	비 고
STA 0+655.0	개소	1	2013	김포방향
STA 1+040.0	개소	1	2013	잠실방향

5-6. 생태통로

구 분	길이	관경	채광창	배수문	설치년도	위 치
A-LINE	63.0M	D2,500	1개소	-	2013	기존 39호선 하부
B-LINE	43.0M	D2,500	1개소	-	2013	RAMP-A 하부
D-LINE	144.0M	D1,000	2개소	1개소	2013	국도39호선 및 올림픽 대로 횡단

5-7. 동물유도 휀스

구 분	경간	출입문	설치년도	비 고
개화 I/C	837	2개소	2013	H=1.5M

5-7. 조경식재

구 분	위 치	단위	수종	규격	수량	설치년도	비고
행주대교 구간	생태통로	주	개나리	H1.2x5가지	2,000	2013
〃	〃	〃	자산홍	H0.4, W0.4	7,000	2013
〃	〃	〃	백철쭉	H0.4, W0.4	7,000	2013
〃	〃	〃	영산홍	H0.5, W0.6	15,000	2013
〃	〃	〃	산철쭉	H0.5, W0.6	10,000	2013
〃	〃	〃	조팝나무	H1.0, W0.5	8,849	2013
〃	〃	〃	갯버들	H0.5	7,000	2013
〃	〃	〃	반송	H1.5, W2.0	100	2013
〃	〃	〃	사철나무	H1.0, W0.3	3,000	2013
방화대교 구간		주	스트로브잣나무	H3.0xW1.5	141	2013
〃		〃	회화나무	H4.5xW12	42	2013
〃		〃	개나리	H1.2x5가지	2,979	2013
〃		〃	매자나무	H0.6xW0.4	3,000	2013
〃		〃	자산홍	H0.4xW0.4	1,730	2013
〃		〃	백철쭉	H0.4xW0.4	880	2013
〃		〃	사철나무	H1.0xW0.3	21,930	2013
〃		〃	조팝나무	H1.0xW0.5	5,670	2013
〃		〃	담쟁이덩굴	10cm, L=0.4	1,700	2013
〃		〃	원추리	10cm, 4분열	20,394	2013

□ 이관서류 목록

1. 감리최종보고서  2부.

2. 지반(토질)조사보고서  2부.

3. 단가산출서  2부.

4. 수량산출서 Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ  각2부.

5. 공사시방서  2부.

6. 공사사진첩  2부.

7. 준공내역서  2부.

8. 유지관리지침서  2부.

9. 안전점검보고서  2부.

10. 실시설계보고서  2부.

11. 품질관리계획서  2부.

12. 구조 및 수리계산서 Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ  각2부.

13. 사전환경성 영향검토서  2부.

14. 초기점검보고서  2부.

15. 설계도(토목) A3  2부.

16. 구조물도 Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ (A3)  각2부.

17. 설계도(전기) A3  2부.

18. 도로대장 원도 A2  2부.

19. 도로대장 미니도면 A4  2부.

20. 준공도서 CD  2부.

21. 도로대장 CD  2부.  끝.