교통영향분석･개선대책 사전검토 의견

< 인천공항철도 마곡역>

구분	검 토 의 견
보행	○ 외부출입구 및 시설물 주변 보포유효폭을 주변지역 특징(마곡광장)을 고려하여 충분히 확보(최소 2m 이상) ○ 향후 보도, 횡단보도 전면 턱낮춤, 점자블록, 자동차 진입억제봉(볼라드) 등 교통약자를 위한 이동편의시설 설치 시, 설치기준을 준수하여 설치될 수 있도록 반영 조치 필요
자전거	○ 외부출입구 2번 앞 자전거횡단도 설치 ○ 마곡역 주변 자전거도로구간 보행자밯호울타리 설치필요 ○ 마곡역 주변 자전거이용자 편의를 위해 자전거보관대 추가 설치 필요 ○ 자전거주차시설은 자전거도로를 통해 이용할 수 있는 위치를 고려, 지하철역과의 접근성도 고려하여 선정하기 바람(화물 하차공간은 제외 바람) ○ 자전거주차시설은 지하철역을 이용하는 시민들의 불편이 없도록 주차시설 계획대수의 2배 이상으로 확대 설치하기 바람(최근 DMC역, 발산역 등 지하철역 주변 주차시설 부족으로 무단거치가 많이 증가하고 있음) ○ 자전거 주차시설 형태는 도난을 방지할 수 있는 프레임묶음형으로 설치하기 바라며, 훼손방지용 CCTV와 이용자 편의를 고려하여 공기주입기를 반드시 병행 설치하기 바람 ○ 그 외 편의시설로서 도난 및 방치에 관한 경고문, 주차방법(도난을 고려한 이중묶음 안내 등), 주행 시 보행자 및 어린이에 대한 양보 및 주의 등 에티켓, 도로교통법상 차로서 자전거의 기본 안전수칙에 대한 내용도 반드시 함께 설치 바람
택시	○ 택시승차대에 설치에 관한 세부적 사항 명시(단지 종합개선안내도에 표시만 되어있음) ○ 택시승차대는 양방향 2개 장소에 설치(그림 참조) ○ 택시승차대 설치시 택시베이 및 쉘터(승차대) 설치 ○ “택시” 노면표시 ○ 설계 도면상 택시설치 위치 및 면적을 정확히 표기 ○ 택시승차대 설치시 사전에 서울시 택시물류과와 협의
기타	○ 인천공항철도 마곡역은 마곡 도시개발구역 내 위치하고 있으므로 본 개선대책 심의결과를 마곡 도시개발사업 교통영향분석·개선대책에 반영할수 있도록 마곡 도시개발사업 시행자인 서울시 SH공사(택지계획팀)에 통보함 ○ 인천공항철도 마곡역 주변에는 마곡광장, 마곡중앙공원 공사가 현재 진행중(예정)으로 현장여건이 지속적으로 변경 될 수 있음을 감안 본 공사 시행전에 반드시 SH공사(토목조경팀)와 사전협의 바람