- 119구급헬기 제1권역 관숙비행훈련 계획에 의한 -

인천 도서지역 관숙비행계획 및 안전대책 보고

실시 : 2015. 3. 30.(월)<주>

2015. 3. 31.(화)∼4.2.(목)<예비>

119특수구조단 소방항공대

- 119구급헬기 제1권역 관숙비행훈련 계획에 의한 -

인천 도서지역 관숙비행계획 및 안전대책 보고

119구급헬기의 상호 응원협정 체결을 통한 광역권 출동을 위하여

관숙비행 훈련을 함에 있어 철저한 항공안전 관리로 임무수행에 만전을

기하고자 수립한 안전 대책임

Ⅰ			훈 련 개 요

목적: 119구급헬기 초광역 상호응원협정 관련, 제1권역(인천

도서지역) 관숙비행

일시

주: 2015. 3. 30.(월) 14:00∼16:00

예비:  2015. 3. 31.(화)∼4.2.(목) 10:00~16:00

장소: 인천 도서지역

장비: 서울2호 헬기 1대

인원: 6명(조종사 3, 정비사 1, 구조대원 2, 항공대장)

주관: 119특수구조단 소방항공대

훈련내용:

인천 도서지역 주요지역 지형 숙지

119 구급헬기 지원을 위한 주요 헬기착륙장 확인

인천 소방재난본부와 상호 무선통신 상태 점검

기타 119 구급헬기 상호 지원에 필요 사항 확인

Ⅱ			세부훈련계획

임무편성

소 속	기 종	호기	대수	승 무 원	훈련 내용	비 고
119특수구조단 소방항공대	AS365N2 (더핀)	002	1	․ 조종사: 최해종, 김정식 ․ 정비사: 정기수 ․ 구조사: 이대복, 김수재 ․ 항공대장, 신용선	․ 지형숙지 ․ 헬기착륙장 확인 ․ 무선통신 점검 ․ 기타	· 호출부호: - 서울종합상황실: 의지 - 002호기: 오존 2호기 - 인천종합상황실: 연어 - 인천소방항공대: 솔개 CH1 ⇒ CH25

비행계획(요도 참조)

비행경로: 김포⇒ 시화호⇒ 영흥도⇒ 자월도⇒ 덕적도⇒ 굴업도⇒ 백아도

⇒ 선갑도 ⇒ 문갑도 ⇒ 이작도⇒ 영흥도⇒ 시화호⇒ 인하대병원⇒ 김포

공역 및 고도

공  역: 김포공항, 인천공항 관제공역 및 서해 해상공역

고  도

▶ 김포국제공항 관제공역: 2,000 피트 이상

▶ 인천국제공항 관제공역: 1,000 피트

▶ 서해 해상공역: 500~1,000 피트

운용주파수

김포관제탑: VHF 118.100 Mhz/인천 공항: 118.200Mhz

서울 APP' (서울접근관제소): VHF 119.900 Mhz

MCRC (공군방공관제부대): VHF 125.300 Mhz

소방무전기 UHF CH#25(광역망)

시행 및 확인사항

장비상태 확인

▶ 통신장비: VHF 및 UHF

※ UHF: 인천소방과 항공기간 광역망 통신

▶ 식별장비: Transponder

※ Transponder: 할당된 코드를 장입하여 관제소에서 레이다로 식별하는              항공기 개별식별장비

▶ 항법장비: VOR 및 항공무빙맵

※ VOR: 기지국까지 방위를 표시하는 계기

※ 항공무빙맵: 목적지까지 비행항로를 화면상에 시연

도서지역 확인

▶ 도서별 형태 및 특징

▶ 도서별 착륙장 상태: 붙임 참조

▶ 도서별 안전장애요소 확인

해상비행의 특성 확인

▶ 해면상태에 따른 풍향, 풍속 측정방법

▶ 태양의 해면반사의 정도와 상응한 대처방법

▶ 해상 시계(視界)에 따른 감각의 정도

▶ 수평선 및 해면에 대한 비행감각

▶ 기타 제반 기상상태에 따른 해상의 특성

Ⅲ			안전대책

현장 안전관리

안전관리 담당관: 항공대장

현장 안전점검관: 조종사 최해종

승무원실 안전점검관: 정비사 정기수

단계별 안전대책

≪계획단계≫

임무지역 파악

임무협조

▶ 해군2함대 작전구역 ⇒ 작전과 비행계획 통보

▶ 서울 APP'(접근관제소)

기상예보 확인

▶ 3월 30일(월): 구름 조금

▶ 3월 31일(화) 이후: 기압골 영향으로 서울⋅경기지역 비

임무브리핑 : 3월 28일(토)

▶ 관숙비행 계획 및 비행로 숙지

▶ 항공기 상태 및 장비: 사전 일제점검

▶ 절차숙지 및 확인사항 주지

≪준비단계≫

NOTAM 확인

임무지역 기상파악

비행계획 제출 및 확인

비행 전 임무브리핑

▶ 비행 중 안전 준수사항

▶ 제반 비행관련 정보확인 및 전파

▶ 임무특성 관련 연료량 및 이륙허용무게 확인

▶ 승무원 건강상태 확인

▶ 임무관련 장비 확인: 구명 조끼 착용

▶ 항공기 내․외부 점검: 기체 및 전자, 통신장비

▶ 기상 급․돌변 대비 대체착륙장 선정

≪실시단계≫

공중기상 파악: 풍향, 풍속, 운고 및 공중시정

해당 통제․관제기관 관제절차 준수 및 모니터 철저

비행절차 및 규정 준수

항공기 운용제원 준수

비행 중 육주경계 철저

≪비행 후 단계≫

항공기 및 장비 이상유무 확인

임무수행 시 안전저해요소 여부 확인

임무수행 후 절차상 문제점 여부 확인

임무종료 보고 및 각종 기록일지 작성

안전교육

제반 안전관리수칙 준수

현장 위험예상요인 확인 및 경계 철저

개인 건강관리 유지

우발사태 대비 승무원 분담임무 주지

임무 중 안전장애요소 발견 시 상호 즉각 조언 및 경고

기타 안전사항

▶ 항공대운영규칙 제3장 『항공기의 안전운항 및 관리』절차  준수

항공대장 안전지시사항

▶ 공중 및 지상 안전절차에 따른 임무수행

▶ 해상비행 시 안전고도 유지

▶ 공중시정 감소 시 기지복귀

▶ 해상 관숙비행 기회를 통하여 제반 경험요소 숙지