분뇨반입순번 표출시스템 제작 구매 설치

일 반 지 침 서

2014. 6.

난 지 물 재 생 센 터

슬러지재활용과

1. 일반사항

1.1 적용범위

이 지침서는 난지물재생센터 『분뇨반입순번 표출시스템 제작 구매 설치』에 소요

되는 자재의 철거, 제작 및 설치에 적용한다.

1.2 개   요

가. 건  명 : 분뇨반입순번 표출시스템 제작구매 설치

나. 목  적 : 정화조 및 분뇨 입․출차량의 차량번호를 인식하여 전광판에 표시하고 휴대폰 문자알림시스템을 설치하여 순번에 의하여 분뇨 투입하는 시스템으로 운전자의 불편함을 해소하고 원활한 분뇨처리에 만전을 기하고자 함.

1.3 용어의 정의

가. 발주자

발주자라 함은 해당 제작구매의 시행주체로서 제작자에 대한 계약당사자이며, 시공주라고도 한다.

나. 수급자

수급자라 함은 발주자의 계약 대상자이며, 물품에 사용할 제품을 제조 또는 제작하는 제조업체 또는 제작업체를 말하며, 관련부분 지침서에서는 이들을 구별하지 않고, 설치자, 납품자를 포함하여 모두 수급자라고 부른다.

다. 감독관

감독관이라 함은 발주자에 의하여 현장에 상주 또는 비상주 하면서 수급자의 시공활동을 감독하며, 발주기관이 직접 감독하는 공사 또는 구매업무에 대해서는 발주자의 직원이 공사감독관를 대신한다.

라. 설계도서

설계도서라 함은 공사지침서, 설계도면 및 물량내역서를 말한다.

마. 계약이행의 우선적용

계약이행에 있어서 발주자와 수급자가 서면으로 합의할 경우 다른 법령에 정하는 경우를 제외하고는 모든 계약내용에도 불구하고 합의내용을 최우선 적용한다.

바. 적용예외

본 지침서를 적용함에 있어 동등이상의 성능을 확보하기 위해 발주자의 승인을 받고, 지침내용을 변경할 수 있으며, 본 지침내용이 특정회사(1개사) 제품사양을 명기할 경우 발주자의 승인을 받고 변경 또는 적용 제외할 수 있다.

1.4 반입순번 표출시스템 설치 유의사항

가. 제작자는 물품을 제작하면서 특별지침서에 기술된 사항과 설치장소의 현장 여건등을 충분히 조사하여 최고의 성능이 보장될 수 있도록 제작 및 설치하여야 하다

나. 운영되고 있는 트럭스케일은 상시 가동되고 있는 기기임이며 분뇨반입순번 표출시스템 설치시 기존의 계근시설을 이용하는 차량등의 지장을 주지 않아야 하며 감독원과 충분한 협의하에 작업에 임하여야 한다.

1.5 단위 및 규격

가. 모든 서류의 치수, 용량, 용적 및 기타 단위는 M.K.S 단위계를 사용한다.

나. 물품을 제작함에 있어 규격의 적용순서는 아래와 같다.

1) 한국산업규격 (KS)

2) 건교부 제정 건축기계설비공사 표준지침서

3) 국제규격 (ISO, JIS, ANSI)

4) 상기규격 이외의 규격 적용 시에는 발주자의 사전승인을 받아야 한다.

1.6 수급자 제출서류

가. 승인도서

수급자는 아래의 필요도면 및 서류 3부를 계약일로부터 14일 이내에 제출하여 발주자의 승인을 받아야 하며, 승인과정에서 수정, 보완, 추가사항을 지시받았을 경우 이를 보완하여 재 승인을 받아야 한다.

1) 구매설치계획서

공사계획서에는 다음 사항이 포함되어야 한다.

① 자재준비

② 세부 공종별 제작기간

③ 시험 및 검사

④ 운반 및 설치

⑤ 시운전

⑥ 기타 필요한 사항서

2) 기기 조립도 및 시공상세도면

3) 주요장치 및 구성품의 명세별 품질 보증자료 또는 설계자료

나. 도면 승인 후 변경

1) 수급자는 승인받은 도면을 변경하고자 할 때에는 충분한 사유와 함께 재 승인을 받아야 한다.

2) 발주자는 도면승인 후라도 필요한 경우 경미한 사항의 변경은 수급자에게 요구할 수 있으며, 중요한 사항의 변경은 상호합의에 의하여야 한다.

다. 준공도서

수급자는 납품 시 다음의 자료를 포함한 준공도서를 준공검사 요청시 각3부 제출하여

야 한다.

1) 준공도면 (시공상세도 포함)

2) 관련 검사기관의 검사성적서(국가공인기관)

3) 물품의 제작공정 및 현장설치 사진첩

4) 시설물 유지관리 지침서

5) 교육자료

라. 시운전 후

1) 설치완료 확인서 : 1부

2) 준공계 : 1부

3) 이행(하자)보증증권 : 1부 (2년 보증)

1.7 수급자 책무

가. 수급자는 물품의 설계, 제작, 검사, 운반, 설치 및 시운전에 대한 전반적인 책임이 있으며, 모든 부품은 정상동작 상태 하에서 파손 또는 변형 없이 충분한 강도와 성능을 보장하여야 한다.

나. 물품을 제작 완성함에 있어 기능상 필요한 부분이 누락 또는 생략 되었을 경우 제작자 이를 무상으로 보완하여야 한다.

다. 본 지침서에 의해 설계, 도면승인, 제작 및 검사의 부분적 기능에는 합격되었다 하더라도 전체적인 종합기능에 최적이지 못하고 하자등 문제점 발생 시에 대한 책임은 제작자에게 있다.

1.8 제작 및 운반

가. 감독관에 의하여 규격서 또는 설계도면과 일치하지 않거나 결함부분이 지적되었을 경우 이를 즉시 수정 보완 후 납품하여야 한다.

나. 운반시 특히 안전에 유의하여야 하며 안전사고시 형사상․민사상의 모든 책임은 계약자인 시공자가 져야한다 .

1.9 설 치

가. 계약일로부터 45일 이내에 철거 및 설치작업을 완료하여야 한다.

나. 수급자는 설치작업 이전에 반드시 설치장소에 대한 제반여건을 확인하고 필요사항을 보완 설치하여야 한다.

다. 설치 시 수급자는 법령에 정한 유자격자에게 작업을 시켜야 하며, 현장 내 타 설비를 손상시켰을 경우 조속히 복구 또는 실액 변상하여야 한다.

라. 설치 및 시운전등과 관련된 타 분야 사항은 미리 협의 및 보완하여야 하며 이와 관련된 책임과 의무는 수급자에게 있다.

마. 수급자는 해당장비와 관련된 다른 분야와의 조합 설치 시 또는 이와 준하는 경우 별도로 정한 경우를 제외하고는 수급자(수급자가 2인 이상일 경우 공사감독관등이 지정한자)가 다른 분야와의 관련사항을 결합, 체결, 조인, 배관, 배선의 결선등을 행한다.

1.10 시험 및 검사

가. 수급자는 시험 및 검사의 항목, 시험기준, 시험방법등을 발주자에게 제출하여 승인을 받아 실시한 후 시험 및 검사성적서를 제출하여야 한다.

나. ① 자재, 부품검사 ② 외관검사등 필요한 검사를 실시토록 하여 검사성적서를 제출하여야 한다.

다. 수급자는 공사감독관이 원활하게 업무를 수행 할 수 있도록 협조 하여야 한다.

1.11 시운전

가. 수급자는 시운전에 필요한 모든 사항을 준비한 후 공사감독관 입회하에 시운전을 시행하여야 하며, 시운전 불합격 시는 즉각 결함부분을 시정하여 재시행하여야 한다.

나. 종합시운전에 관련되는 장비 및 비용은 수급자 부담으로 한다.

다. 시운전 기간은 설치완료 후 7일간 실시한다.

1.12 납품기한

가. 수급자는 계약기간 내에 설치완료 하여야 하며, 납기 내에 분할 설치할 수 있다.

나. 제작설치 기한은 설치완료 검사 및 시운전에 합격되어 발주자가 인수한 날 또는 발주자가 지정한 날까지로 한다.

다. 단, 납품기한은 발주자의 사정으로 조기 납품 및 연장할 수 있다. 이 경우 발주자는 수급자에게 통보하고 계약서상의 지체상금은 면제될 수 있으며, 수급자는 이에 따른 손해 배상 등을 청구할 수 없다.

라. 수급자는 천재지변 등 불가피한 사유를 제외하고, 납품기한이 지체될 경우 발주자는 지체 상금을 부과할 수 있다.

1.13 교육훈련

가. 수급자는 운전, 정비 및 관리에 필요한 사항에 대하여 운전요원이 충분히 습득할 수 있도록 해야 한다.

나. 수급자는 교육훈련의 효과적으로 수행할 수 있도록 사전에 교육교재, 부교재 기타 충분한 지식을 겸비한 교육자를 선임하여 교육훈련을 하여야 한다.

다. 수급자는 운전요원이 시설을 효과적으로 운영 및 보수할 수 있도록 운전 및 유지관리지침서, 도면, 기타 자료를 제공한다.

1.14 하자보증

가. 하자보증

납품검수 완료일로부터  2년

1.15 이의해석

이 지침서의 내용이 상이하거나 누락, 오기 되었을 경우 또는 의문이 있을 경우에는 공사감독관와 협의하여야 하며, 견해차이가 발생 시는 이유 없이 발주자(공사감독관)의 지시에 따라야 한다.

1.16 안전대책 및 책임

가. 관리감독 및 모든 작업자는 발주처에서 실시하는 안전교육을 의무적으로 이수해야 하며, 그 증빙서류를 제출하여야 한다.

나. 수급자는 작업기간 중 발생할 수 있는 인적, 물적등의 모든 피해에 대하여 민.형사상의 일체의 책임을 지며, 안전과 관련된 문제가 발생하지 않도록  충분한 사전검토 및 대책을 수립한다.

다. 수급자는 작업기간 중 발주처 일체의 안전관리 규정을 준수해야 하며, 현장대리인을 상주시켜 관리감독을 철저히 하여야 한다.

라. 수급자는 모든 작업자에게 “산업안전보건법”에서 규정한 안전보호구를 착용해야 하며 미착용 시 발주자로부터 출입금지 또는 퇴출조치를 감수하여야 한다.

마. 모든 작업자는 산재보험 및 근재보험에 가입해야 하며, 그 증빙서류를 제출하여야 한다.

바. 수급자자는 발주자의 허가 없이 지정된 장소 이외의 출입은 통제하도록 한다.

1.17 기밀유지

수급자는 자재의 납품과 관련하여 발주처로부터 입수한 어떠한 자료에 대해서도 제3자에

게 공개할 수 없다.

1.18 폐기물 처리

수급자는 폐기물처리에 대한 관련법규등을 준수하여 폐기물믈 처리토록하여야 하며 처리후 관련 제반서류를 발주자에게 제출하여야 한다.

1.19 납품기간 : 계약일로부터 50일