일 일 결 산 일 지

1. 일자 : 2014년  12월 05 금요일(날씨:맑음)

2. 감독대행자: 오의환, 전기성

3. 업무명 : 송파구,누수복구 감독대행

4. 감독대행 내용

연번	점검시간	감독대행 내용		지시 번호	특이사항 및 기타
1		풍납동411		623	감독대행자(미입회)
			계량기15mm카플링조임
2	11:00~ 14:10	풍납동126-168		624	감독대행자(입회)
			횡방향COP15mm접합부누수 SSP25*3.0mm접합 보호통설치(15)
3	15:00~ 17:40	마천동327-1		625	감독대행자(입회)
			횡방향GS20mm접합부누수 SSP20~15*2.2n접합 보호통설치(15)
4		풍납동88-73		626	감독대행자(미입회)
			횡방향COP25mm접합부누수 밸브폐쇄 분기점폐쇄지시
5		송파동135-12(136)		627	감독대행자(미입회)
			횡방향SSP40mm접합부누수 SSP40*1.1m접합
6		거여동220-25		628	수요가요청
			익일작업

품질점검 보고(일보)

1. 점검 현황

합 계	급수공사	누수복구	기타(포장점검)
8		8	0

2. 적출 및 조치

자 재						시공업체		감리원		기 타
계		현장시정		자재반출		주의 촉구	벌점 부과	주의 촉구	벌점 부과
적출	조치	적출	조치	적출	조치

3. 적출 및 조치 세부내용

연번	공사현황 (공사명,도급자)	적출내용	조치내용
		없 음

일 일 결 산 일 지

1. 일자 : 2014년  12월 05 금요일(날씨:맑음)

2. 감독대행자: 오의환, 전기성

3. 업무명 : 송파구,누수복구 감독대행

4. 감독대행 내용

연번	점검시간	감독대행 내용		지시 번호	특이사항 및 기타
7		석촌동224-2(성원아파트)		629	감독대행자(미입회)
			옥내누수
8		마천동178-55		630	감독대행자(미입회)
			제수밸브100mm누수 양수작업 및 지수조치 시설물이첩

품질점검 보고(일보)

1. 점검 현황

합 계	급수공사	누수복구	기타(포장점검)
2		2	0

2. 적출 및 조치

자 재						시공업체		감리원		기 타
계		현장시정		자재반출		주의 촉구	벌점 부과	주의 촉구	벌점 부과
적출	조치	적출	조치	적출	조치

3. 적출 및 조치 세부내용

연번	공사현황 (공사명,도급자)	적출내용	조치내용
		없 음