일 일 결 산 일 지

1. 일자 : 2014년  12월 10 수요일(날씨:흐림)

2. 감독대행자: 오의환, 전기성

3. 업무명 : 송파구,누수복구 감독대행

4. 감독대행 내용

연번	점검시간	감독대행 내용		지시 번호	특이사항 및 기타
1	10:30~ 14:10	방이동187-4		641	감독대행자(입회)
			횡방향GS20mm접합부누수 SSP20*1.3m접합
2	15:00~ 18:00	거여동349		642	감독대행자(입회)
			소출수(민원) 주철200/20새들설치 SSP20*7.5m접합 보호통설치(20) 구선:주철80/30새들및캡설치
3		잠실동47		643	감독대행자(미입회)
			제수밸브100mm볼트조임
4		가락동96-1		644	감독대행자(미입회)
			제수밸브100mm볼트조임
5		거여동225-8		645	감독대행자(미입회)
			옥내누수
6		거여동566-5		646	감독대행자(미입회)
			CIP80mm관로확인및KP접합

품질점검 보고(일보)

1. 점검 현황

합 계	급수공사	누수복구	기타(포장점검)
8		8	0

2. 적출 및 조치

자 재						시공업체		감리원		기 타
계		현장시정		자재반출		주의 촉구	벌점 부과	주의 촉구	벌점 부과
적출	조치	적출	조치	적출	조치

3. 적출 및 조치 세부내용

연번	공사현황 (공사명,도급자)	적출내용	조치내용
		없 음

일 일 결 산 일 지

1. 일자 : 2014년  12월 10 수요일(날씨:흐림)

2. 감독대행자: 오의환, 전기성

3. 업무명 : 송파구,누수복구 감독대행

4. 감독대행 내용

연번	점검시간	감독대행 내용		지시 번호	특이사항 및 기타
7		풍납동80-28		647	감독대행자(미입회)
			앵글밸브20mm교체
8		방이동89-22		648	감독대행자(미입회)
			옥내누수

품질점검 보고(일보)

1. 점검 현황

합 계	급수공사	누수복구	기타(포장점검)
2		2	0

2. 적출 및 조치

자 재						시공업체		감리원		기 타
계		현장시정		자재반출		주의 촉구	벌점 부과	주의 촉구	벌점 부과
적출	조치	적출	조치	적출	조치

3. 적출 및 조치 세부내용

연번	공사현황 (공사명,도급자)	적출내용	조치내용
		없 음