일 일 결 산 일 지

1. 일자 : 2014년  12월 11 목요일(날씨:맑음)

2. 감독대행자: 오의환, 전기성

3. 업무명 : 송파구,누수복구 감독대행

4. 감독대행 내용

연번	점검시간	감독대행 내용		지시 번호	특이사항 및 기타
1	10:00~ 14:00	잠실동47		643-1	관련자료 및 사진제출
			제수변100mm그랜드패킹 교체(수자원공사 신기술)
2		오금동18-30		T649(송파107 )	감독대행자(미입회)
			횡방향COP15mm접합부누수 SSP15*1.1m접합
3		마천동166-5		650	감독대행자(미입회)
			앵글밸브15mm교체
4		삼전동35-17		651	감독대행자(미입회)
			소화전100mm밸브잠금
5		거여동220-2		652	감독대행자(미입회)
			탐지의뢰(누수위치 불명확)
6	15:00~ 18:00	풍납동231-4(누수633관련)		불용 41	감독대행자(입회)
			횡방향COP20*2개소 주철80/20캡설치

품질점검 보고(일보)

1. 점검 현황

합 계	급수공사	누수복구	기타(포장점검)
6		6	0

2. 적출 및 조치

자 재						시공업체		감리원		기 타
계		현장시정		자재반출		주의 촉구	벌점 부과	주의 촉구	벌점 부과
적출	조치	적출	조치	적출	조치

3. 적출 및 조치 세부내용

연번	공사현황 (공사명,도급자)	적출내용	조치내용
		없 음