일 일 결 산 일 지

1. 일자 : 2014년  12월 24 수요일(날씨:맑음)

2. 감독대행자: 오의환, 전기성

3. 업무명 : 송파구,누수복구 감독대행

4. 감독대행 내용

연번	점검시간	감독대행 내용		지시 번호	특이사항 및 기타
1		방이동130-17		700	감독대행자(미입회)
			계량기20mm앵글밸브교체
2	10:00~ 14:00	삼전동35-17		T701(송파115)	감독대행자(입회)
			CIP200접합부누수 연보강(지역담당이첩)
3		석촌동297-10		702	감독대행자(미입회)
			SSP20mm밸브폐쇄 지역팀 폐전대상(신축)
4		잠실동11-7(신천동11-7)		703	감독대행자(미입회)
			하수도 펌핑물
5		방이동146-7		704	감독대행자(미입회)
			계량기25mm패킹교체

품질점검 보고(일보)

1. 점검 현황

합 계	급수공사	누수복구	기타(포장점검)
1		5	0

2. 적출 및 조치

자 재						시공업체		감리원		기 타
계		현장시정		자재반출		주의 촉구	벌점 부과	주의 촉구	벌점 부과
적출	조치	적출	조치	적출	조치

3. 적출 및 조치 세부내용

연번	공사현황 (공사명,도급자)	적출내용	조치내용
		없 음