(도봉구, 노원구 관내) 급수공사 일일결산일지

2015. 10. 15  (목요일)  날씨 : 맑음                             건설사업관리자 : (주)건양ENG  부장  김 인 중

지시번호	공사 종류	공 사 내 용		분기점 폐쇄	지시및 특기사항	비고
		위 치	세 부 내 용
신 95	확대	방학동 659-35	-Ø200×40 새들분기 -보호통 설치 2개소(Ø40, Ø15) -STS관 부설(Ø40×7.0m, Ø20×1.0m)	Ø200×25 새들잠금
	보호통 교체	쌍문동 81-365	-Ø25 보호통 설치 1개소 -STS관 부설(Ø25×1.0m)	재사용
개 30	보호통 교체	방학동 720-1	-Ø50 보호통 설치 1개소 -STS관 부설(Ø505×1.0m)	재사용
	폐전	방학동 658-14	-Ø80×20 새들잠금	새들잠금
	개량 (관로공사)	상계동 693-1	-Ø150×DCIP관 부설 5.8m -기존관(Ø150×DCIP)과 연결공사	-
	확대	공릉동 415-19	-Ø80×25 새들분기 -Ø25 보호통 설치 -STS관 부설(Ø25×10.5m)	Ø80×25 새들잠금
	확대	방학동 659-35	-Ø80×32 새들분기 -보호통 설치 2개소(Ø25, Ø20) -STS관 부설(Ø30×2.5m)	Ø80×20 새들잠금