(도봉구, 노원구 관내) 급수공사 일일결산일지

2015. 6. 30 (화요일)  날씨 : 흐림                                 감독대행자 : (주)건양ENG  부장  김 인 중

지시번호	공사 종류	공 사 내 용		분기점 폐쇄	지시및 특기사항	비고
		위 치	세 부 내 용
13	신설	창동 555-3	- Ø200×40 새들분수전 설치 - 계량기 보호통 설치(Ø30,15 각1개소) - sts주름관 부설(Ø40 5.8m)	Ø200×20 새들잠금	-안전시설 설치 철저 -차량및 보행자 안내철저
27	신설	창동 624-25	- Ø80×30 새들분수전 설치 - Ø30 계량기 보호통 설치 - sts주름관 부설(Ø30 1.5m)	Ø80×25 새들잠금	-