(도봉구, 노원구 관내) 급수공사 일일결산일지

2015. 7. 17(금요일)  날씨 : 맑음                               건설사업관리자 : (주)건양ENG  부장  김 인 중

지시번호	공사 종류	공 사 내 용		분기점 폐쇄	지시및 특기사항	비고
		위 치	세 부 내 용
	횡단 굴착	창동 715-14	-유수장애 상수도관이설을 위한 관로확인 횡단굴착 -박스상부 토피는 남측 0.55m 북측0.8m임	해당 없음	-
	기존관 폐쇄	창동 581-42	-7.9 공사시 3개소를 굴착하였으나 분기점을 찾지못하여 재굴착 함 -Ø50×20 분기 정자관을 폐쇄하고 Ø50×20 이경관을 연결함	맞이음	“