(도봉구, 노원구 관내) 급수공사 일일결산일지

2015. 7. 20(월요일)  날씨 : 흐림                               건설사업관리자 : (주)건양ENG  부장  김 인 중

지시번호	공사 종류	f공 사 내 용		분기점 폐쇄	지시및 특기사항	비고
		위 치	세 부 내 용
43	구경 확대	방학동 724-28	-Ø80×30 새들 분기 -계량기 보호통 설치 (Ø30 1개소) -sts주름관 부설(Ø30 L=4.5m)	새들잠금	없음
	보호통교체	도봉동 603-23	-Ø20 청동밸드 설치 -계량기 보호통 설치 (Ø20 1개소) -sts주름관 부설(Ø20 L=1.0m)	재사용	“
			미아동외 4개동 급수공사 지원근무 -위치:미아동 319-28외 1개소 -공사내용:Ø30 보호통설치 2개소 및 sts주름관 부설 9.0m
					“