(도봉구, 노원구 관내) 급수공사 일일결산일지

2015. 7. 27(월요일)  날씨 : 흐림후 맑음                         건설사업관리자 : (주)건양ENG  부장  김 인 중

지시번호	공사 종류	공 사 내 용		분기점 폐쇄	지시및 특기사항	비고
		위 치	세 부 내 용
신42	구경 확대	쌍문동 658	-Ø100×100 부단수 분기 및 Ø100 소프트제수변 설치 1개소 -Ø100×20 새들 분기 1개소 -계량기 보호통 설치 (Ø50 1개소, Ø20 1개소) -sts주름관 부설(Ø50 L=4.0m Ø20 L=4.0m) -원형제수변실 설치 1개소	새들잠금 3개소	보행자 안전통로 확보 및 안내 철저
신37	구경 확대	도봉동 587-1	-Ø80×30 새들분기 -계량기 보호통 설치 (Ø30 1개소) -sts주름관 부설(Ø30 L=6.5m)	새들잠금 3개소	-
1	소화전신설 보수	쌍문동 137-138	-Ø100 소프트제수변 설치 1개소 -원형제수변실 설치 1개소	-	-