(도봉구, 노원구 관내) 급수공사 일일결산일지

2015. 7. 3 (금요일)  날씨 : 맑음                                건설사업관리자 : (주)건양ENG  부장  김 인 중

지시번호	공사 종류	공 사 내 용		분기점 폐쇄	지시및 특기사항	비고
		위 치	세 부 내 용
23	신설	방학동 685-58	-Ø80×30 새들 분기 -계량기 보호통 설치 1개소(Ø30) -sts주름관 부설(Ø30 L=7.0m)	맞이음 2개소 완료	-안전시설 설치 및 보행자및 차량 안내 철저 -폐기물 분리처리 철저 -되메우기시 층 다짐 철저
	계량기통 교체	도봉동 625-131	-계량기 보호통 설치 2개소(Ø20, Ø15) -sts주름관 부설(Ø25 L=2.5m, (Ø25 L=2.5m, Ø15 L=3.5m )	기존 배관에서 연결하여 해당없음	“