(도봉구, 노원구 관내) 급수공사 일일결산일지

2015. 7. 6 (월요일)  날씨 : 맑음                                건설사업관리자 : (주)건양ENG  부장  김 인 중

지시번호	공사 종류	공 사 내 용		분기점 폐쇄	지시및 특기사항	비고
		위 치	세 부 내 용
24	신설	창동 608-45	-Ø80×25 새들 분기 -계량기 보호통 설치 1개소(Ø25) -sts주름관 부설(Ø25 L=3.5m)	새들잠금	-되메우기시 층 다짐 철저
26	신설	쌍문동 460-93	-Ø200×30 새들 분기 -계량기 보호통 설치 1개소(Ø30) -sts주름관 부설(Ø30 L=4.0m)	새들잠금	“