(도봉구, 노원구 관내) 급수공사 일일결산일지

2015. 7. 7 (화요일)  날씨 : 맑음 후 흐림                       건설사업관리자 : (주)건양ENG  부장  김 인 중

지시번호	공사 종류	공 사 내 용		분기점 폐쇄	지시및 특기사항	비고
		위 치	세 부 내 용
24	신설 (일시급수)	창동 1-9	-굴착공사중 인근 노점상인들의 집단행동으로 공사중지	해당없음	-굴착현장 안전시설 설치 및 관리 철저
26	신설	쌍문동 277-4	-Ø80×25 새들 분기 -계량기 보호통 설치 2개소(Ø20, Ø15) -sts주름관 부설(Ø25 L=4.3m Ø15 L=0.5)	새들잠금	-되메우기시 층 다짐철저
	신설	도봉동 286-33	-Ø50×20 sts관 정자 분기 -계량기 보호통 설치 (Ø15 2개소) -sts주름관 부설(Ø20 L=2.7m Ø15 L=0.5)	Ø50 sts관 맞이음	"
	계량기통 교체	쌍문동 81-164	-Ø25 밸브설치 1개소 -계량기 보호통 설치 (Ø25 1개소) -sts주름관 부설(Ø25 L=1.0m)	해당없음	"