(도봉구, 노원구 관내) 급수공사 일일결산일지

2015. 7. 8 (수요일)  날씨 : 흐림                             건설사업관리자 : (주)건양ENG  부장  김 인 중

지시번호	공사 종류	공 사 내 용		분기점 폐쇄	지시및 특기사항	비고
		위 치	세 부 내 용
26	신설	창동 650-34	-Ø80×25 새들 분기 -계량기 보호통 설치 2개소(Ø20, Ø15) -sts주름관 부설(Ø25 L=2.5m Ø20 L=1.5m)	새들잠금	-자재 및 장비등 정리정돈 철저
	계량기통 교체	창동 569-36	-계량기 보호통 설치 (Ø30 1개소) -Ø30 소켓 연결	해당없음	"