(도봉구, 노원구 관내) 급수공사 일일결산일지

2015. 8. 12 (수요일)  날씨 : 맑음                      감독대행자 : (주)건양ENG  부장  김 인 중(대 전기성)

지시번호	공사 종류	공 사 내 용		분기점 폐쇄	지시및 특기사항	비고
		위 치	세 부 내 용
57	신설	도봉동 606-7	- sts Ø100×30 정자분기 - 계량기 보호통 설치 1개소(Ø30) - sts주름관 부설(Ø30 7.0m)	새들잠금	-
53	신설	창동 603-66	- sts Ø80×40 정자분기 - 계량기 보호통 설치 2개소(Ø30,13) - sts주름관 부설(Ø40 5.7m)	새들잠금