(도봉구, 노원구 관내) 급수공사 일일결산일지

2015. 8. 17(월요일)  날씨 : 맑음                              건설사업관리자 : (주)건양ENG  부장  김 인 중

지시번호	공사 종류	공 사 내 용		분기점 폐쇄	지시및 특기사항	비고
		위 치	세 부 내 용
	보호통교체	창동 578-9	-Ø25 청동밸드 설치 -계량기 보호통설치 2개소(Ø20, Ø15) -sts주름관 부설(Ø20 L=2.3m Ø15 L=2.5m )	재사용	없음
	“	창동 557-5	-Ø25청동밸드 설치 -계량기 보호통설치 2개소 (Ø25, Ø15) -sts주름관 부설(Ø25 L=1.3m Ø15 L=1.8m )	“	“
	“	창동 603-79	-Ø25 청동밸드 설치 -계량기 보호통 설치 (Ø25 1개소) -sts주름관 부설(Ø25 L=1.5m)	“	“
	“	창동 451-30	-Ø25 청동밸드 설치 -계량기 보호통 설치 (Ø25 1개소) -sts주름관 부설(Ø25 L=1.0m)	“	“
	“	창동 480-26	-Ø25 청동밸드 설치 -계량기 보호통 설치 (Ø25 1개소) -sts주름관 부설(Ø25 L=1.5m)	“	“
	“	방학동 158-8	-Ø30 청동밸드 설치 -계량기 보호통 설치 (Ø30 1개소) -sts주름관 부설(Ø30 L=2.5m)	“	“