(도봉구, 노원구 관내) 급수공사 일일결산일지

2015. 8. 18 (화요일)  날씨 : 맑음                                건설사업관리자 : (주)건양ENG  부장  김 인 중

지시번호	공사 종류	공 사 내 용		분기점 폐쇄	지시및 특기사항	비고
		위 치	세 부 내 용
16	개량 (관로부설)	창동 715-14	-제수변실 설치(Ø100×2개소) -45°KP곡관등 부속설치 -DCIP관 부설(Ø100 L=14.5m)	-	-안전시설설치 철저 -보행자 통로확보 및 안전통행토록 안내 철저
60	신설	도봉동 599-16	-Ø300×30 새들 분기 -계량기 보호통 설치 1개소(Ø30) -sts주름관 부설(Ø30 L=3.5m)	새들잠금 1개소	-
	횡단굴착	상계동 1028-4 주변	-관로부설을 위한 횡단굴착 9개소 실시	-	-안전시설설치 철저 -보행자 통로확보 및 안전통행토록 안내 철저