(도봉구, 노원구 관내) 급수공사 일일결산일지

2015. 8. 19 (수요일)  날씨 : 맑음                                건설사업관리자 : (주)건양ENG  부장  김 인 중

지시번호	공사 종류	공 사 내 용		분기점 폐쇄	지시및 특기사항	비고
		위 치	세 부 내 용
16	개량 (관로부설)	창동 715-14	-퇴수변실 설치(Ø100×1개소) -45°KP곡관등 부속설치 -DCIP관 부설(Ø100 L=34.5m)	-	-안전시설설치 철저 -보행자 통로확보 및 안전통행토록 안내 철저
59	신설	창동 676-49	-Ø80×30 새들 분기 -계량기 보호통 설치 1개소(Ø30) -sts주름관 부설(Ø30 L=5.5m)	맞이음 2개소	-
18	개량	공릉동 557-7	-Ø40×15 이경소켓 설치 -계량기 보호통 설치 1개소(Ø15 재사용) -sts주름관 부설(Ø15 L=0.4m)	재사용	-
29	신설	월계동 476-7	-이경소켓 설치(Ø40×30, 30×25) -계량기 보호통 설치 2개소(Ø20, Ø15) -sts주름관 부설(Ø25 L=2.5m)	재사용	-
30	신설	하계동 115-13	-새들분기(Ø150×25) -계량기 보호통 설치 2개소(Ø20, Ø15) -sts주름관 부설(Ø25 L=11.5m)	-	자재 및 장비 정리정돈 철저