(도봉구, 노원구 관내) 급수공사 일일결산일지

2015. 8. 26 (수요일)  날씨 : 맑음                             건설사업관리자 : (주)건양ENG  부장  김 인 중

지시번호	공사 종류	공 사 내 용		분기점 폐쇄	지시및 특기사항	비고
		위 치	세 부 내 용
18	개량 (관로부설)	방학동 264-1일대	-Ø100×200 연결공사 -제수변 설치(Ø200 STS 1개소) -KP곡관, 이탈방지압륜등 부속설치 -DCIP관 부설(Ø100 L=15m)	-	-교통안내 및 보행자 안전통행토록 안전유도 철저
54	신설	도봉동 384-9	-정자분기(Ø30×25) -계량기 보호통 설치(Ø25 1개소) -sts관 부설(Ø25 L=15m)	재사용	-
16	개량 (관로부설)	창동 715-14	-하수박스 유수장애 시설(Ø80) 외부에서 절관	-	-
					-
					-