(도봉구, 노원구 관내) 급수공사 일일결산일지

2015. 8. 27 (목요일)  날씨 : 맑음                             건설사업관리자 : (주)건양ENG  부장  김 인 중

지시번호	공사 종류	공 사 내 용		분기점 폐쇄	지시및 특기사항	비고
		위 치	세 부 내 용
18	개량 (관로부설)	방학동 264-1일대	-DCIP관 부설(Ø200 L=93.2m) -KP곡관, 이탈방지압륜등 부속설치	-	-교통안내 및 보행자 안전통행토록 안전유도 철저
55	신설	도봉동 384-9	-새들분기(Ø80×30) -계량기 보호통 설치(Ø30 1개소) -sts관 부설(Ø30 L=4m)	새들잠금 2개소	-
				-	-
					-
					-