(도봉구, 노원구 관내) 급수공사 일일결산일지

2015. 8. 31 (월요일)  날씨 : 맑음                               건설사업관리자 : (주)건양ENG  부장  김 인 중

지시번호	공사 종류	공 사 내 용		분기점 폐쇄	지시및 특기사항	비고
		위 치	세 부 내 용
64	신설	방학동 264-1	-Ø200×30 새들 분기 -계량기 보호통 설치 2개소(Ø30, Ø15) -sts주름관 부설(Ø30 L=7.5m)	새들잠금 1개소	-안전시설설치 철저 -보행자 통로확보 및 안전통행토록 안내 철저
65	신설	방학동 264-63	-Ø200×30 새들 분기 -계량기 보호통 설치 2개소(Ø30, Ø15) -sts주름관 부설(Ø30 L=7.5m)	해당없음	-
63	신설	방학동 264-64	-Ø200×30 새들 분기 -계량기 보호통 설치 2개소(Ø30, Ø15) -sts주름관 부설(Ø30 L=8.0m)	해당없음	-
62	신설	방학동 264-65	-Ø200×40 새들 분기 -계량기 보호통 설치 2개소(Ø30, Ø25) -sts주름관 부설(Ø40 L=3.1m)	해당없음	-
31	신설	공릉동 240-137	-새들분기(Ø100×25) -계량기 보호통 설치 1개소(Ø25) -sts주름관 부설(Ø25 L=4.0m)	새들잠금 1개소	자재 및 장비 정리정돈 철저
19	개량	공릉동 408-118	폐전 Ø80×25 새들잠금 1개소	새들잠금 1개소	-
16	개량	공릉동 362-28	폐전 Ø25 맞이음 2개소	맞이음 2개소	-