(도봉구, 노원구 관내) 급수공사 일일결산일지

2015. 08. 05 (수요일)  날씨 :  맑음                            건설사업관리자 : (주)건양ENG  부장  김 인 중

지시번호	공사 종류	공 사 내 용		분기점 폐쇄	지시및 특기사항	비고
		위 치	세 부 내 용
신51	구경 확대	방학동 632	-Ø200×80 부단수 분기 Ø80 소프트제수변 및 원형제수변실 설치 1개소 -Ø80 유량계실 설치 -Ø80 DCIP관 5.0m 부설	없음	안전시설 설치 및 보행자 안전통로 확보 철저
신46	구경 확대	도봉동 325-3	-Ø80×40 새들분기 -계량기 보호통 설치 (Ø40 1개소) -sts주름관 부설(Ø40 L=5.0m)	없음	나대지로 기존분기점 없음
	보호통교체	도봉동 625-10	-Ø20 청동밸브 설치 1개소 -계량기 보호통 설치 (Ø20 1개소) -sts주름관 부설(Ø20 L=0.3m)	재사용	-
23	신설	중계동 40-1	-stsl 직관 부설(Ø50 L=110m)	없음	-