(도봉구, 노원구 관내) 급수공사 일일결산일지

2015. 9. 10 (목요일)  날씨 : 맑음                             건설사업관리자 : (주)건양ENG  부장  김 인 중

지시번호	공사 종류	공 사 내 용		분기점 폐쇄	지시및 특기사항	비고
		위 치	세 부 내 용
72	신설	쌍문동 103-210	-새들분기(Ø80×40) -보호통 설치 2개소(Ø30, Ø15) -sts관 부설(Ø30×7.0m, Ø15×1.0m)	새들잠금 2개소	-
61	신설	쌍문동 103-141	-새들분기(Ø300×30) -보호통 설치 1개소(Ø30) -sts관 부설(Ø30×5.5m)	새들잠금	-
73	신설	쌍문동 281-1	-새들분기(Ø80×40) -보호통 설치 2개소(Ø30, Ø15) -sts관 부설(Ø40×6.5m, Ø15×0.5m)	없음 (지하수 사용)	-
74	신설	창동 550.2	-새들분기(Ø20) sts관 재사용 -보호통 설치 2개소(Ø30, Ø15) -sts관 부설(Ø40×3.0m, Ø20×0.5m)	새들잠금 2개소	-
	신설	공릉동 424-18	-기존관 연결(Ø20) -보호통 설치 1개소(Ø20) -sts관 부설(Ø20×1.5m)	재사용	-
	신설	상계동 169-408	-기존관 연결(Ø20) -보호통 설치 1개소(Ø15) -sts관 부설(Ø20×0.3m, Ø15×2.5m)	재사용	-
	폐전	상계동 389-539	-Ø80×20 새들잠금	새들잠금	-