(도봉구, 노원구 관내) 급수공사 일일결산일지

2015. 9. 17(목요일)  날씨 : 맑음                                건설사업관리자 : (주)건양ENG  부장  김 인 중

지시번호	공사 종류	공 사 내 용		분기점 폐쇄	지시및 특기사항	비고
		위 치	세 부 내 용
25	개량 (관로공사)	쌍문동 711일대	-DCIP관 부설(Ø200×26.3m) -소화전 Ø00 (설치 1개소, 연결 1개소) -KP곡관등 이형관 접합	-	-
78	확대	방학동 455-8	-Ø150×25 새들 분기 -Ø25 보호통 설치 -Ø25 STS관 부설 10.5m	새들잠금 (Ø150×20)	-
					-
					-
					-
					-