(도봉구, 노원구 관내) 급수공사 일일결산일지

2015. 9. 22(화요일)  날씨 : 맑음                                건설사업관리자 : (주)건양ENG  부장  김 인 중

지시번호	공사 종류	공 사 내 용		분기점 폐쇄	지시및 특기사항	비고
		위 치	세 부 내 용
84	임시급수	도봉동 560-16	-Ø200×20 새들 분기 -보호통 설치 Ø15×1개소 -STS관 부설(20×4.0m)	-	-
83	확대	도봉동 556-89	-Ø200×50 새들 분기 -Ø50 보호통 설치 -Ø50 STS관 부설 6.0m	맞이음 (Ø25×20 T 철거)	-
	보호통 교체	방학동 620-36	-Ø40 밸브설치 -보호통 설치 2개소(Ø25, Ø20) -STS관 부설(Ø20~40 ×2.5m)	재사용	-