(도봉구, 노원구 관내) 급수공사 일일결산일지

2015. 9. 2 (수요일)  날씨 : 흐림. 비                        건설사업관리자 : (주)건양ENG  부장  김 인 중

지시번호	공사 종류	f공 사 내 용		분기점 폐쇄	지시및 특기사항	비고
		위 치	세 부 내 용
67	신설	창동 530-4	-Ø200×40 새들분기 -계량기 보호통 설치 (Ø40 1개소) -sts주름관 부설(Ø40×3m Ø15×1.0m)	새들잠금 1개소	-
	폐전	창동 608-54	-Ø80×30 새들잠금	새들잠금1개소	-
	폐전	창동 608-128	-Ø80×30 새들잠금	새들잠금1개소	-