(도봉구, 노원구 관내) 급수공사 일일결산일지

2015. 9. 7 (월요일)  날씨 : 맑음                             건설사업관리자 : (주)건양ENG  부장  김 인 중

지시번호	공사 종류	공 사 내 용		분기점 폐쇄	지시및 특기사항	비고
		위 치	세 부 내 용
23	개량 (관로부설)	도봉동40-3~44-15간 관로부설 공사	-제수변 설치(Ø100 1개소) -KP곡관, 이탈방지압륜등 부속설치 -DCIP관 부설(Ø100 L=18.4m, Ø80 L=30m)	-	-교통안내 및 보행자 안전통행토록 안전유도 철저
71	신설	방학동 462-1	-정자분기(Ø50×30) -계량기 보호통 설치(Ø30 1개소) -sts관 부설(Ø30 L=4.5m)	맞이음	-
	개량	도봉동 609-6	-Ø15 밸브 설치 -계량기 보호통 설치(Ø15 1개소) -sts관 부설(Ø15 L=4.5m)	재사용	-
	개량 (관로부설)	상계동 1027-3~1038-2	- 소화전 설치(Ø100 1개소) - KP곡관, 이탈방지압륜등 부속설치 -DCIP관 부설(Ø200 L=54m)	-	-
					-