일일 근무교대점검 운영 매뉴얼

□ 교대점검개요

① 교대점검 책임관 : 현장지휘책임관(지휘대장, 진압팀장 등) 책임하에 실시

※ 기타 안전센터 및 구조대의 경우 센터장, 구조대장 책임 하에 실시

※ 교대점검 감독 : 직할 포함 모든 안전센터 [지휘대장(진압팀장) 월 1회]감독

② 교대점검 참석 : 당․비번 근무자 전원(일 출동대기 근무자 전원)

* 회의, 교육, 출장, 내근겸직 등의 경우에도 교대점검은 예외없이 참석

③ 진행순서

점검준비	⇨	교대집합	⇨	점검실시 (출동장비 확인)	⇨	점검결과보고	⇨	교대 및 해산
•인원 •장비 •인계사항 등		•2열로 정렬 (활동복착용) •개인장비 휴대		•출동장비 확인 ※ 개인보호장비착용 숙달훈련 병행실시		•점검결과 정보공유 •인계인수사항 전달		안전구호 복창 등

□ 점검준비

① 인원 : 근무자현황 및 인계사항 전달 준비

② 장비 : 소방차량과 장비는 적재완비 상태로 차고 전면에 진열

③ 업무 : 업무실적 및 계획, 행사, 특이사항, 기상개황 등(* 보드판에 중요사항 기재 등)

□ 교대집합

① 복장/휴대 : 활동복착용, 현장 및 안전매뉴얼, 방화복, 개인 안전장구 휴대

② 교대정렬 :『집합!』구령에 따라 소방차량 전면부 전방에 2열로 정렬

③ 점검보고 : 선임자가 지휘자에게 점검계획 보고

④ 점검실시 : 지휘자의『점검실시!』구령에 따라 점검 개시

※ 점검은 SOP 402-4(출동장비 점검절차) 및 SOP400 관련절차와 연계하여 운영

□ 점검결과보고

① 보고정렬 :『집합!』구령에 따라 교대정렬과 같은 형태로 정렬

② 결과보고 : 점검결과 및 인계인수사항을 전체가 알도록 큰소리로 보고

③ 지시하달 : 당일 근무방침, 업무계획, 정보 공유 및 당부사항 전파 후 교대 및 해산지시(소방가, 체조, 안전구호 제창 등 병행)

□ 교대 및 해산

① 교대 :『교대!』지휘 구령에 따라, 전원 복창 후 해산

② 해산 : 각자 근무위치로 이동

첨부 : SOP 402-4 : 출동장비점검절차

SOP 402-4 : 출동장비점검절차

1.01 목 적

모든 소방장비(장구)가 재난대응활동에 즉시 활용될 수 있도록 하는 것을 목적으로 한다.

1.02 방 침

소방장비(장구)가 정상적인 상태인가를 확인하고 즉시 활용하는데 지장이 없도록 필요한 조치를 취한다.

1.03 표준운영절차(지침)

1. 모든 장비(장구) 점검은 1일 2회 이상 하는 것을 원칙으로 하며, 다음의 점검이 반드시 이루어지도록 한다.

①교대점검 : 비번자는 당일 당번자에게 전근무시간의 출동사항(장비의 위치이동 및 현장사용 여부 파악 등) 및 모든 장비․장구가 출동가능 하도록 인계하고 당번자는 인수 받아야 한다.

②출동장비 점검·수리 : SOP 405-3~4, 7에 의거 실시

2. 사용빈도나 특성 등을 고려하여 일일 점검이 필요하지 않은 장비(장구)에 대해서는 주 또는 월별로 점검한다.

3. 월별 또는 분기별로 종합․정밀 점검을 실시한다.

4. 출동대기 상태에 있는 모든 엔진이 장착된 장비의 연료탱크는 상시 50%이상을 채워둔다.

① 연료는 언제든지 즉시 보충될 수 있도록 준비한다.

5. 장비(장구)의 성능 테스트는 최대성능이하로 한다.

6. 장비의 내부 소모품과 윤활유는 12시간 이상 최대성능으로 가동할 수 있도록 하고 필요한 경우 즉시 보충할 수 있는 방안을 강구한다.

7. 시동․조립․변형상태 등을 확인한다.

8. 점검결과 이상이 발견되면 즉시 보고․수리․충전․대체수단마련 등의 필요한 조치를 취한다.

9. 점검과 병행하여 사용방법을 익히도록 한다.