임시표지판 등 사례 및 유의사항

□ 임시표지판 주의사항

-구조적으로 안정(특히 바람 등 에 넘어지지 않도록 유의)

-부딪히지 않게 눈에 잘 띄어야 함

-버스 승차하에 불편하지 않도록 배치하여야 함

□ 안내판 및 현수막 주의사항

-구조적으로 안정(특히 바람 등 에 넘어지지 않도록 유의)

-부딪히지 않게 눈에 잘 띄어야 함

-버스 승/하차에 불편하지 않도록 배치하여야 함

-현수막은 바람에 날리거나 비틀어지지 않게, 잘 읽을수 있도록 배치

□ 샘플 사례

-“약 70m전방에 임시이전 (약 1.5개월 예정) 운영합니다.”