입주검토(요청)서

1. 시스템명 :

○ 마곡지구 유비쿼터스도시개발사업 U-정보제공(기업) 서비스

2. 시스템 현황

○ 외부웹서버 (외부망, DMZ 위치)

항 목	규 격		상 세 내 역	비 고
기 종	서버기종		HP DL380p G8
CPU	Core수량	Clock Speed	3.0Ghz
		Core수	Dual Core × 2
메모리	메모리용량	용량	12GB
디스크	내장디스크	디스크당 용량	600GB × 4HDD(개)
		디스크 속도	10,000RPM
		구성방식	RAID-1
		Hot Spare Disk 수량	0개
I/O부품	NIC	10/100/1000Base-T	On-board quad port * 1개 외장 dual port * 1개
		1000Base-SX	0개
	HBA	타입(선택)	□ FC-LC타입 □ FC-SC타입
		수량	0개
운영체제	O/S	O/S 계열	Windows
		O/S 버전	Windows Svr Std 2012 R2
		처리단위	64Bit
	사용자수	요구수량	_____ USER 이상	외부 user 수 산정이 어려움
S/W	DB	DBMS 제품명	없음
		라이선스 수량	0개
	백업	제품명	Networker/Netbackup	입주 요청 검토 결과에 따름
		라이선스 수량	2개
	백신	v3
	상용 S/W	WetoB, 서버보안, SMS Agent
보 조 기억장치	DAT	0개
	DVD	1개
장애대비	이중화 여부	전원 공급장치	이중화
		WEB서버 이중화	MSCS	MS Cluster Service로 이중화 구성
부가장비	Rack(랙)	도입장비 장착 케비넷	없음	입주 요청 검토 결과에 따름

○ 내부업무용웹서버 (내부망)

항 목	규 격		상 세 내 역	비 고
기 종	서버기종		DL380pG8
CPU	Core수량	Clock Speed	3.0GHz
		Core수	Dual Core × 2
메모리	메모리용량	용량	12GB
디스크	내장디스크	디스크당 용량	600GB × 4HDD(개)
		디스크 속도	10,000RPM
		구성방식	RAID-1
		Hot Spare Disk 수량	0개
I/O부품	NIC	10/100/1000Base-T	On-board quad port * 1개 외장 dual port * 1개
		1000Base-SX	0개
	HBA	타입(선택)	□ FC-LC타입 □ FC-SC타입
		수량	0개
운영체제	O/S	O/S 계열	Windows
		O/S 버전	Windows Svr Std 2012 R2
		처리단위	64Bit
	사용자수	요구수량	5 USER 이상
S/W	DB	DBMS 제품명	없음
		라이선스 수량	0개
	백업	제품명	Networker/Netbackup	입주 요청 검토 결과에 따름
		라이선스 수량	2개
	백신	v3
	상용 S/W	WetoB, 서버보안, SMS Agent
보 조 기억장치	DAT	0개
	DVD	1개
장애대비	이중화 여부	전원 공급장치	이중화
부가장비	Rack(랙)	도입장비 장착 케비넷	없음	입주 요청 검토 결과에 따름

○ 운영서버 (내부망)

항 목	규 격		상 세 내 역	비 고
기 종	서버기종		DL380pG8
CPU	Core수량	Clock Speed	3.0GHz
		Core수	Dual Core × 2
메모리	메모리용량	용량	24GB
디스크	내장디스크	디스크당 용량	600GB × 4HDD(개)
		디스크 속도	10,000RPM
		구성방식	RAID-1
		Hot Spare Disk 수량	0개
I/O부품	NIC	10/100/1000Base-T	On-board quad port * 1개 외장 dual port * 1개
		1000Base-SX	0개
	HBA	타입(선택)	■ FC-LC타입 □ FC-SC타입
		수량	1개(dual port)
운영체제	O/S	O/S 계열	Windows
		O/S 버전	Windows Svr Std 2012 R2
		처리단위	64Bit
	사용자수	요구수량	____ USER 이상
S/W	DB	DBMS 제품명	MS-SQL
		라이선스 수량	2개
	백업	제품명	Networker/Netbackup	검토 회의 이후 협의
		라이선스 수량	2개
	백신	v3
	상용 S/W	JEUS, 서버보안, SMS Agent, 2D 지도서버, GIS 2D 엔진SW
보 조 기억장치	DAT	0개
	DVD	1개
장애대비	이중화 여부	전원 공급장치	이중화
		DB 이중화	MSCS	MS Cluster Service로 이중화 구성
부가장비	Rack(랙)	도입장비 장착 케비넷	없음	검토 회의 이후 협의

3. 서비스 포트 현황

출발지	도착지	프로토콜	서 비 스
			포트번호	서비스명
외부 모든 IP	외부웹서버	TCP	80	U-정보제공(기업) 정보시스템
내부 업무용 IP	내부업무용웹서버	TCP	80	U-정보제공(기업) 업무지원시스템
운영서버	외부웹서버	TCP	9900	WAS to WEB
운영서버	내부업무용웹서버	TCP	9900	WAS to WEB

※ U-정보제공(기업) 정보시스템은 대기업/시민용이며, 업무지원시스템은 내부 공무원용임.

4. 장비의 전원구성 현황

장 비 명	전원방식	최대 전력 소모량(W)	최대 발영량 (BTU/hr)
외부웹서버	220V 단상	505	1725
내부업무용웹서버	220V 단상	505	1725
운영서버	220V 단상	505	1725

5. 유지보수 계약체결 현황 (도입시 무상유지보수기간)

장 비 명	유지보수계약기간	유지보수업체
외부웹서버	하드웨어무상유지보수 준공후 1년	영우디지탈
내부업무용웹서버	하드웨어무상유지보수 준공후 1년	영우디지탈
운영서버	하드웨어무상유지보수 준공후 1년	영우디지탈

※ 유지보수업체는 진행 과정에서 변경될 수 있음

6. 입주예상시기

◦ 2014년 7월 14일부터 7월 31일 사이에 입주 예정

7. 시스템 구성도