입체식 공영주차장 점검 내역 결과

▢ 점검대상: 입체식 공영주차장 13개소

○ 합동점검 적출내역

연 번	주차장명	내 용	점검사진
1	강변(건물)	- 천장 철재 부식
2	성수2가1동	- 옥상 바닥 균열
3	마장동(건물)	- 천장 철재 부식
4	성수1가1동	빗물받이 홈통 보수 필요
5	금호초등학교(건물)	- 천장 마감재 탈락