자동차전용도로 횡단 굴착현장 안전점검 계획

Ⅰ		점검개요

❍ 점검기간 : 2014. 12. 3 ~ 12. 4 (2일간)

❍ 점검반원 : 전용도로팀장 외 2명 (이평주, 박용화)

※ 공사 발주청 및 시설관리공단 점검참여

❍ 점검대상 : 3개 현장(자동차전용도로 횡단 및 굴착 공사장)

Ⅱ		세부 점검계획

❍ 점검일정

- 공사장별 점검일정

연번	도로명	공사장	점검일자	발주청
1	강변북로	한강공원 나들목 증설공사(낙천정)	12. 3(수)	한강사업본부
2	올림픽대로	마곡1,2 빗물펌프장 증설공사	12. 4(목)	SH공사
3	올림픽대로	노량진 배수지공사	12. 4(목)	동작구청

❍ 주요점검내용

- 굴착 공사구간에 대한 상부 도로침하 등 변위여부

- 포장도로 침하대비 임시시설물 점검상태

- 지반 및 지장물 보호공, 굴착, 구조물시공 등 단계별 안전 시공여부

- 침하계 등 계측관리 적정여부

- 우기전 점검결과 지적사항 이행여부 및 기타 작업자 안전장구 착용여부 등

Ⅲ		점검결과 조치

○ 경미한 사항에 대해서는 현장에서 시정조치

○ 자동차전용도로에 영향을 주는 특이사항 적출시에는 공사중지 등을 포함함 대책을 수립토록 발주청에 요구

붙 임 : 공사장 점검 Check List 1부. 끝.